|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07010920 | Climatizzatore a soffitto/pavimento  Single Inverter  EFH-3622 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a soffitto/pavimento, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * Flusso +: i deflettori interni sono divisi in due gruppi con motori indipendenti (flusso d’aria destra-sinistra indipendente) * 5 Velocità del ventilatore: turbo, alta, media, bassa, super bassa (solo con comando a filo) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Classe energetica in raffrescamento: A++ * SEER = 6,1 * Classe energetica in riscaldamento: A * SCOP = 3,8 * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 10,00 (2,50-10,00) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 3,13 (0,50-3,13) kW * Deumidificazione: 3,3 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 10,20 (3,00-10,20) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 3,08 (0,50-3,08) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 1600-1400-1280 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 63 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 53 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 3500 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 69 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 47 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 18,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1325x680x230 mm * Peso unità interna: 33,5 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x760x435 mm * Peso unità esterna: 58 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a soffitto/pavimento Single Inverter EFH-3622 o equivalente.** |
| 07010925 | Climatizzatore a soffitto/pavimento  Single Inverter  EFH-4222 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a soffitto/pavimento, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * Flusso +: i deflettori interni sono divisi in due gruppi con motori indipendenti (flusso d’aria destra-sinistra indipendente) * 5 Velocità del ventilatore: turbo, alta, media, bassa, super bassa (solo con comando a filo) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 12,30 (3,00-12,30) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 4,553 (1,00-4,55) kW * Deumidificazione: 4,0 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 12,70 (3,50-12,70) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 3,97 (1,00-3,97) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2150-2050-1900-1700 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 64 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 54 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 4200 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 72 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 50 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 26,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1650x680x230 mm * Peso unità interna: 43 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 75 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a soffitto/pavimento Single Inverter EFH-4222 o equivalente.** |
| 07010930 | Climatizzatore a soffitto/pavimento  Single Inverter  EFH-4822 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a soffitto/pavimento, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * Flusso +: i deflettori interni sono divisi in due gruppi con motori indipendenti (flusso d’aria destra-sinistra indipendente) * 5 Velocità del ventilatore: turbo, alta, media, bassa, super bassa (solo con comando a filo) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 13,40 (3,50-13,40) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,15 (1,00-5,15) kW * Deumidificazione: 4,4 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 15,00 (4,00-15,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 5,00 (1,00-5,00) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2250-2150-2000-1800 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 66 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 56 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 4200 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 75 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 53 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1650x680x230 mm * Peso unità interna: 43 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 77 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a soffitto/pavimento Single Inverter EFH-4822 o equivalente.** |
| 07010935 | Climatizzatore a soffitto/pavimento  Single Inverter  EFH-6022 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a soffitto/pavimento, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * Flusso +: i deflettori interni sono divisi in due gruppi con motori indipendenti (flusso d’aria destra-sinistra indipendente) * 5 Velocità del ventilatore: turbo, alta, media, bassa, super bassa (solo con comando a filo) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 16,00 (4,50-16,50) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,42 (1,00-6,50) kW * Deumidificazione: 5,3 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 16,00 (5,00-18,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 4,70 (1,00-6,50) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2400-2150-1850-1650 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 67 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 57 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 7400 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 72 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 50 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1650x680x230 mm * Peso unità interna: 43 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 950x1350x450 mm * Peso unità esterna: 101 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a soffitto/pavimento Single Inverter EFH-6022 o equivalente.** |