|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07010945 | Climatizzatore a cassette  Single Inverter  ECH-3622 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a cassette, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * 8 vie (4 indipendenti) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 75 mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * Pompa scarico condensa * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Classe energetica in raffrescamento: A+ * SEER = 5,8 * Classe energetica in riscaldamento: A * SCOP = 3,8 * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 9,20 (2,50-9,20) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 3,23 (0,50-3,23) kW * Deumidificazione: 3,0 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 10,20 (3,00-10,20) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 2,91 (0,50-2,91) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 1680-1530-1320 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 65 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 55 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 3500 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 69 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 47 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 18,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 840x840x246 mm * Peso unità interna: 31 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x760x435 mm * Peso unità esterna: 58 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a cassette Single Inverter ECH-3622 o equivalente.** |
| 07010950 | Climatizzatore a cassette  Single Inverter  ECH-4222 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a cassette, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * 8 vie (4 indipendenti) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 75 mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * Pompa scarico condensa * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 12,30 (3,00-12,30) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 4,83 (1,00-4,83) kW * Deumidificazione: 4,0 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 12,70 (3,50-12,70) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 4,45 (1,00-4,45) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 1950-1800-1550-1440 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 67 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 57 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 4200 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 72 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 50 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 26,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 840x840x288 mm * Peso unità interna: 32 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 75 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a cassette Single Inverter ECH-4222 o equivalente.** |
| 07010955 | Climatizzatore a cassette  Single Inverter  ECH-4822 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a cassette, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * 8 vie (4 indipendenti) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 75 mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * Pompa scarico condensa * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 13,40 (3,50-13,40) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,05 (1,00-5,05) kW * Deumidificazione: 4,4 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 15,00 (4,00-15,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 5,65 (1,00-5,65) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2000-1950-1600-1500 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 67 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 57 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 4200 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 75 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 53 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 840x840x288 mm * Peso unità interna: 32 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 77 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a cassette Single Inverter ECH-4822 o equivalente.** |
| 07010960 | Climatizzatore a cassette  Single Inverter  ECH-6022 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a cassette, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * 8 vie (4 indipendenti) * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 75 mm) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * Pompa scarico condensa * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 15,00 (4,50-16,00) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,00 (1,00-6,50) kW * Deumidificazione: 4,7 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 16,00 (5,00-17,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 5,25 (1,00-6,50) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2050-1950-1600-1500 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 68 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 58 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 7400 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 72 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 50 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 840x840x288 mm * Peso unità interna: 32 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 950x1350x450 mm * Peso unità esterna: 101 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a cassette Single Inverter ECH-6022 o equivalente.** |