|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07010970 | Climatizzatore canalizzato  Single Inverter  EDH-3622M | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzato, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Basso livello sonoro * Design compatto * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125 mm per modelli Canalizzati, Ø 100 mm per modelli Canalizzati Big) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Pompa scarico condensa   **Dati tecnici:**   * Classe energetica in raffrescamento: A+ * SEER = 5,9 * Classe energetica in riscaldamento: A * SCOP = 3,8 * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 9,50 (2,50-9,50) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 3,33 (0,50-3,33) kW * Deumidificazione: 3,1 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 10,20 (3,00-10,20) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 2,91 (0,50-2,91) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 1600-1480-1360 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 61 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 51 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 3500 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 69 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 47 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 18,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1500x248x700 mm * Peso unità interna: 46 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x760x435 mm * Peso unità esterna: 58 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore canalizzato Single Inverter EDH-3622M o equivalente.** |
| 07010975 | Climatizzatore canalizzato  Single Inverter  EDH-4222M | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzato, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Basso livello sonoro * Design compatto * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125 mm per modelli Canalizzati, Ø 100 mm per modelli Canalizzati Big) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Pompa scarico condensa   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 12,30 (3,00-12,30) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 4,64 (1,00-4,64) kW * Deumidificazione: 4,0 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 12,70 (3,50-12,70) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 3,97 (1,00-3,97) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2150-1800-1500-1400 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 65 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 55 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 4200 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 72 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 50 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 26,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1500x248x700 mm * Peso unità interna: 50 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 75 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore canalizzato Single Inverter EDH-4222M o equivalente.** |
| 07010980 | Climatizzatore canalizzato  Single Inverter  EDH-4822M | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzato, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Basso livello sonoro * Design compatto * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125 mm per modelli Canalizzati, Ø 100 mm per modelli Canalizzati Big) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Pompa scarico condensa   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 13,40 (3,50-13,40) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,35 (1,00-5,35) kW * Deumidificazione: 4,4 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 15,00 (4,00-15,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 4,84 (1,00-4,84) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2300-1950-1600-1350 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 66 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 56 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 4200 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 75 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 53 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1500x248x700 mm * Peso unità interna: 50 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 75 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore canalizzato Single Inverter EDH-4822M o equivalente.** |
| 07010985 | Climatizzatore canalizzato  Single Inverter  EDH-6022M | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzato, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Basso livello sonoro * Design compatto * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125 mm per modelli Canalizzati, Ø 100 mm per modelli Canalizzati Big) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card * Purificazione UV-C Lamp * Controllo WIFI con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Pompa scarico condensa   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 16,00 (4,50-16,50) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,42 (1,00-6,50) kW * Deumidificazione: 5,3 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 16,00 (5,00-18,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 4,70 (1,00-6,50) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 2500-2250-1550-1150 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 67 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 57 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 7400 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 72 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 50 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1500x248x700 mm * Peso unità interna: 50 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 75 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore canalizzato Single Inverter EDH-6022M o equivalente.** |
| 07010795 | Climatizzatore canalizzato  Single Inverter  EDH-7019H | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzato, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Basso livello sonoro * Design compatto * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125 mm per modelli Canalizzati, Ø 100 mm per modelli Canalizzati Big) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 20,50 (6,20-23,50) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 6,10 (2,50-8,50) kW * Deumidificazione: 5,9 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 22,80 (7,20-24,80) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 6,00 (2,50-8,50) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 4320-3780-3420-3060 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 68 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 58 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 10400 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 75 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 53 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 15,3 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1330x500x895 mm * Peso unità interna: 96 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 1636x1050x400 mm * Peso unità esterna: 160 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore canalizzato Single Inverter EDH-7019H o equivalente.** |
| 07010800 | Climatizzatore canalizzato  Single Inverter  EDH-8519H | Climatizzatore pompa di calore reversibile, canalizzato, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Basso livello sonoro * Design compatto * Predisposizione ingresso aria “Fresh Air” (Ø 125 mm per modelli Canalizzati, Ø 100 mm per modelli Canalizzati Big) per immettere aria fresca in ambiente (ingresso aria fresca fino ad un massimo del 20 % della portata aria nominale dell’unità. Oltre il 20 % si penalizza la capacità termo frigorifera del climatizzatore) * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 24,00 (7,20-26,50) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 7,40(3,50-9,50) kW * Deumidificazione: 7,1 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 26,80 (8,20-28,80) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 7,20 (3,50-9,50) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 5040-4500-3960-3600 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 69 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 59 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 10400 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 75 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 53 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 16,3 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 1330x500x895 mm * Peso unità interna: 96 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 1636x1050x400 mm * Peso unità esterna: 160 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore canalizzato Single Inverter EDH-8519H o equivalente.** |