|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07010990 | Climatizzatore a colonna  Single Inverter  ETH-4822 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a colonna, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * Flusso d’aria 3D: movimento continuo dei deflettori orizzontali e verticali * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 13,40 (3,50-13,40) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,35 (1,00-5,35) kW * Deumidificazione: 4,4 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 15,00 (4,00-15,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 5,45 (1,00-5,45) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 1850-1500-1350 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 66 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 56 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 4200 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 75 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 53 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 600x1850x350 mm * Peso unità interna: 50 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 77 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a colonna Single Inverter ETH-4822 o equivalente.** |
| 07010995 | Climatizzatore a colonna  Single Inverter  ETH-6022 | Climatizzatore pompa di calore reversibile, a colonna, di tipo inverter, composto da unità interna ed unità esterna.  Funzionamento Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Automatico, Ventilazione.  Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno).  Fluido refrigerante R32.  **Caratteristiche:**   * Purificazione UV-C Lamp * Filtro Antibatterico agli ioni di argento * Basso livello sonoro * Flusso d’aria 3D: movimento continuo dei deflettori orizzontali e verticali * On-Off card   **Dati tecnici:**   * Capacità di raffrescamento nom (min-max): 14,50 (4,50-16,00) kW * Potenza assorbita in raffrescamento nom (min-max): 5,00 (1,00-6,40) kW * Deumidificazione: 5,3 l/h * Capacità di riscaldamento nom (min-max): 16,20 (5,00-17,00) kW * Potenza assorbita in riscaldamento nom (min-max): 4,90 (1,00-5,50) kW * Portata d’aria unità interna (max-med-min): 1850-1500-1350 m3/h * Livello di potenza sonora unità interna: 66 dB(A) * Livello di pressione sonora unità interna: 56 dB(A) * Portata d’aria unità esterna: 7400 m3/h * Livello di potenza sonora unità esterna: 72 dB(A) * Livello di pressione sonora unità esterna: 50 dB(A) * Tensione alimentazione: 230/1/50 V/Ph/Hz * Corrente massima assorbita unità esterna: 10,0 A * Dimensioni unità interna LxHxP: 600x1850x350 mm * Peso unità interna: 50 kg * Dimensioni unità esterna LxHxP: 965x970x450 mm * Peso unità esterna: 77 kg   **Marca Emmeti – Modello Climatizzatore a colonna Single Inverter ETH-6022 o equivalente.** |