|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07918500 | Controllo a filo per Climatizzatori professionali | Controllo a filo per climatizzatori professionali inverter.  Utilizzabili per tutti i modelli: ECH, EFH, EDH e ETH.  Nei modelli canalizzati, permette di impostare la pressione statica.  **Dati tecnici:**  Tensione di alimentazione: 12 V AC  Temperatura di funzionamento: - 5 ÷ 43 °C  Umidità di funzionamento: 10 % ÷ 95 % UR  Lunghezza totale cavo a corredo: 4,5 m  Cavo schermato: 3 x 0,75 mm2  **Marca Emmeti – Modello Controllo a filo per Climatizzatori professionali o equivalente.** |