|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07524111 | Coppia di piedini fissaggio a parete  CP2 | Coppia di piedini per la mascheratura estetica delle tubazioni di collegamento idraulico provenienti dal pavimento.  Montaggio previsto con ventilconvettore fissato a parete.  Colore bianco RAL 9003.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di piedini fissaggio a parete CP2 o equivalente.** |
| 07524161 | Coppia di piedini installazione a pavimento  PP2 | Coppia di piedini per il fissaggio del ventilconvettore a pavimento.  Consentono il passaggio delle tubazioni di collegamento idraulico provenienti dal pavimento.  Colore bianco RAL 9003.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di piedini fissaggio a parete PP2 o equivalente.** |
| 07524061 | Cavo di collegamento motore  CCM-DC | Cavo di collegamento motore per SILENCE THIN ETM e ETI da impiegare nel caso di rotazione degli attacchi idraulici da sinistra a destra.  **Marca Emmeti – Modello CCM-DC o equivalente.** |
| 07526910 | Dima predisposizione attacchi per SILENCE THIN ETM e ETI | Dima, in carta, per la predisposizione degli attacchi dei ventilconvettori a parete Silence THIN-WALL SILENCE THIN ETM e ETI.  **Marca Emmeti – Modello Dima predisposizione attacchi per SILENCE THIN ETM e ETI o equivalente.** |
| 07524210 | Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 220 | Bacinella di raccolta della condensa per installazione orizzontale a soffitto per modelli ETM 220 versione SCHEDA THIN 010 e SHEDA TIN LAN.  L’accessorio è formato da una bacinella in ABS da fissare al ventilconvettore, nascosta dal mantello estetico. Insieme alla bacinella viene fornito il relativo isolante termico, e appositi tubi per scarico condensa e tappo bacinella. Ha inoltre le fascette di sicurezza per la griglia di aspirazione.  **Marca Emmeti – Modello Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 220 o equivalente.** |
| 07524220 | Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 240 | Bacinella di raccolta della condensa per installazione orizzontale a soffitto per modelli ETM 240 versione SCHEDA THIN 010 e SHEDA TIN LAN.  L’accessorio è formato da una bacinella in ABS da fissare al ventilconvettore, nascosta dal mantello estetico. Insieme alla bacinella viene fornito il relativo isolante termico, e appositi tubi per scarico condensa e tappo bacinella. Ha inoltre le fascette di sicurezza per la griglia di aspirazione.  **Marca Emmeti – Modello Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 240 o equivalente.** |
| 07524230 | Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 260 | Bacinella di raccolta della condensa per installazione orizzontale a soffitto per modelli ETM 260 versione SCHEDA THIN 010 e SHEDA TIN LAN.  L’accessorio è formato da una bacinella in ABS da fissare al ventilconvettore, nascosta dal mantello estetico. Insieme alla bacinella viene fornito il relativo isolante termico, e appositi tubi per scarico condensa e tappo bacinella. Ha inoltre le fascette di sicurezza per la griglia di aspirazione.  **Marca Emmeti – Modello Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 260 o equivalente.** |
| 07524240 | Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 280 | Bacinella di raccolta della condensa per installazione orizzontale a soffitto per modelli ETM 280 versione SCHEDA THIN 010 e SHEDA TIN LAN.  L’accessorio è formato da una bacinella in ABS da fissare al ventilconvettore, nascosta dal mantello estetico. Insieme alla bacinella viene fornito il relativo isolante termico, e appositi tubi per scarico condensa e tappo bacinella. Ha inoltre le fascette di sicurezza per la griglia di aspirazione.  **Marca Emmeti – Modello Bacinella raccolta condensa a soffitto per ETM 280 o equivalente.** |
| 07524310 | Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale  CF20 | Cassaforma, in lamiera zincata, prevista per l’inserimento in parete o in controsoffitto, di contenimento del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 220.  Presenza dei pretranci per il passaggio dei cavi elettrici e delle tubazioni idrauliche.  Prevista per l’abbinamento al pannello estetico PE220.  Dimensioni (LxHxP) 715x725x142 mm  **Marca Emmeti – Modello Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale CF20 o equivalente.** |
| 07524320 | Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale  CF40 | Cassaforma, in lamiera zincata, prevista per l’inserimento in parete o in controsoffitto, di contenimento del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 240.  Presenza dei pretranci per il passaggio dei cavi elettrici e delle tubazioni idrauliche.  Prevista per l’abbinamento al pannello estetico PE240.  Dimensioni (LxHxP) 915x725x142 mm  **Marca Emmeti – Modello Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale CF40 o equivalente.** |
| 07524330 | Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale  CF60 | Cassaforma, in lamiera zincata, prevista per l’inserimento in parete o in controsoffitto, di contenimento del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 260.  Presenza dei pretranci per il passaggio dei cavi elettrici e delle tubazioni idrauliche.  Prevista per l’abbinamento al pannello estetico PE260.  Dimensioni (LxHxP) 1115x725x142 mm  **Marca Emmeti – Modello Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale CF60 o equivalente.** |
| 07524340 | Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale  CF80 | Cassaforma, in lamiera zincata, prevista per l’inserimento in parete o in controsoffitto, di contenimento del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 280.  Presenza dei pretranci per il passaggio dei cavi elettrici e delle tubazioni idrauliche.  Prevista per l’abbinamento al pannello estetico PE280.  Dimensioni (LxHxP) 1315x725x142 mm  **Marca Emmeti – Modello Cassaforma per installazione da incasso con uscita aria frontale CF80 o equivalente.** |
| 07524411 | Pannello estetico di copertura cassaforma  PE220 | Pannello estetico formato da una cornice esterna, un pannello frontale, una griglia rimovibile per la pulizia del filtro aria e da un deflettore, a regolazione manuale, per la mandata dell’aria ambiente.  Previsto per l’abbinamento alla cassaforma CF20.  Colore RAL 9003.  Dimensioni (LxHxP) 772x754x9 mm  **Marca Emmeti – Modello Pannello estetico di copertura cassaforma PE220 o equivalente.** |
| 07524421 | Pannello estetico di copertura cassaforma  PE240 | Pannello estetico formato da una cornice esterna, un pannello frontale, una griglia rimovibile per la pulizia del filtro aria e da un deflettore, a regolazione manuale, per la mandata dell’aria ambiente.  Previsto per l’abbinamento alla cassaforma CF40.  Colore RAL 9003.  Dimensioni (LxHxP) 972x754x9 mm  **Marca Emmeti – Modello Pannello estetico di copertura cassaforma PE240 o equivalente.** |
| 07524431 | Pannello estetico di copertura cassaforma  PE260 | Pannello estetico formato da una cornice esterna, un pannello frontale, una griglia rimovibile per la pulizia del filtro aria e da un deflettore, a regolazione manuale, per la mandata dell’aria ambiente.  Previsto per l’abbinamento alla cassaforma CF60.  Colore RAL 9003.  Dimensioni (LxHxP) 1172x754x9 mm  **Marca Emmeti – Modello Pannello estetico di copertura cassaforma PE260 o equivalente.** |
| 07524441 | Pannello estetico di copertura cassaforma  PE280 | Pannello estetico formato da una cornice esterna, un pannello frontale, una griglia rimovibile per la pulizia del filtro aria e da un deflettore, a regolazione manuale, per la mandata dell’aria ambiente.  Previsto per l’abbinamento alla cassaforma CF80.  Colore RAL 9003.  Dimensioni (LxHxP) 1372x754x9 mm  **Marca Emmeti – Modello Pannello estetico di copertura cassaforma PE280 o equivalente.** |
| 07524510 | Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso  CT20 | Canale telescopico di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 220.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 307 x regolabile da 302 a 590 x 100 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso CT20 o equivalente.** |
| 07524520 | Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso  CT40 | Canale telescopico di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 240.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 507 x regolabile da 302 a 590 x 100 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso CT40 o equivalente.** |
| 07524530 | Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso  CT60 | Canale telescopico di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 260.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 707 x regolabile da 302 a 590 x 100 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso CT60 o equivalente.** |
| 07524540 | Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso  CT80 | Canale telescopico di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 280.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 907 x regolabile da 302 a 590 x 100 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale telescopico mandata aria per installazione da incasso CT80 o equivalente.** |
| 07524610 | Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso  C9020 | Canale curvo 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 220.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 307x164x126 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso C9020 o equivalente.** |
| 07524620 | Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso  C9040 | Canale curvo 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 240.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 507x164x126 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso C9040 o equivalente.** |
| 07524630 | Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso  C9060 | Canale curvo 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 260.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 707x164x126 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso C9060 o equivalente.** |
| 07524640 | Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso  C9080 | Canale curvo 90° di mandata aria previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 280.  Realizzato in lamiera zincata, rivestita internamente con idoneo isolamento termico.  Dimensioni (LxHxP) 907x164x126 mm  **Marca Emmeti – Modello Canale curvo 90° mandata aria per installazione da incasso C9080 o equivalente.** |
| 07524710 | Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso  RA20 | Raccordo di aspirazione aria, in lamiera zincata, previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 220.  Dimensioni (LxHxP) 305x143x108 mm  **Marca Emmeti – Modello Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso RA20 o equivalente.** |
| 07524720 | Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso  RA40 | Raccordo di aspirazione aria, in lamiera zincata, previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 240.  Dimensioni (LxHxP) 505x143x108 mm  **Marca Emmeti – Modello Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso RA40 o equivalente.** |
| 07524730 | Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso  RA60 | Raccordo di aspirazione aria, in lamiera zincata, previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 260.  Dimensioni (LxHxP) 705x143x108 mm  **Marca Emmeti – Modello Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso RA60 o equivalente.** |
| 07524740 | Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso  RA80 | Raccordo di aspirazione aria, in lamiera zincata, previsto per l’installazione del ventilconvettore da incasso modello SILENCE THIN ETI 280.  Dimensioni (LxHxP) 905x143x108 mm  **Marca Emmeti – Modello Raccordo di aspirazione aria per installazione da incasso RA80 o equivalente.** |
| 07524910 | Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso  GA20 | Griglia di aspirazione aria con profilo diritto, in alluminio.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al raccordo di aspirazione aria RA20 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 220.  Dimensioni (LxHxP) 334x150x30(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA20 o equivalente.** |
| 07524920 | Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso  GA40 | Griglia di aspirazione aria con profilo diritto, in alluminio.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al raccordo di aspirazione aria RA40 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 240.  Dimensioni (LxHxP) 534x150x30(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA40 o equivalente.** |
| 07524930 | Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso  GA60 | Griglia di aspirazione aria con profilo diritto, in alluminio.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al raccordo di aspirazione aria RA60 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 260.  Dimensioni (LxHxP) 734x150x30(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA60 o equivalente.** |
| 07524940 | Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso  GA80 | Griglia di aspirazione aria con profilo diritto, in alluminio.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al raccordo di aspirazione aria RA80 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 280.  Dimensioni (LxHxP) 934x150x30(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Griglia di aspirazione aria per installazione da incasso GA80 o equivalente.** |
| 07524810 | Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso  BM20 | Bocchetta di mandata aria con profilo diritto, in alluminio.  Doppio filare di alette per regolazione verticale ed orizzontale del flusso d’aria.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al canale mandata aria telescopico CT20 o curvo 90° C9020 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 220.  Dimensioni (LxHxP) 334x128x45(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM20 o equivalente.** |
| 07524820 | Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso  BM40 | Bocchetta di mandata aria con profilo diritto, in alluminio.  Doppio filare di alette per regolazione verticale ed orizzontale del flusso d’aria.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al canale mandata aria telescopico CT40 o curvo 90° C9040 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 240.  Dimensioni (LxHxP) 534x128x45(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM40 o equivalente.** |
| 07524830 | Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso  BM60 | Bocchetta di mandata aria con profilo diritto, in alluminio.  Doppio filare di alette per regolazione verticale ed orizzontale del flusso d’aria.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al canale mandata aria telescopico CT60 o curvo 90° C9060 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 260.  Dimensioni (LxHxP) 734x128x45(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM60 o equivalente.** |
| 07524840 | Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso  BM80 | Bocchetta di mandata aria con profilo diritto, in alluminio.  Doppio filare di alette per regolazione verticale ed orizzontale del flusso d’aria.  Presenza dei fori di fissaggio sulla cornice.  Prevista per l’accoppiamento al canale mandata aria telescopico CT80 o curvo 90° C9060 per il ventilconvettore da incasso SILENCE THIN ETI 280.  Dimensioni (LxHxP) 934x128x45(6) mm  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta di mandata aria per installazione da incasso BM80 o equivalente.** |
| 07524100 | Kit valvola motorizzata a 2 vie per ETWW | Kit valvola motorizzata a 2 vie per SILENCE THIN ETM-ETI, completa di valvola di intercettazione con servomotore elettrotermico NC, 230 Vac – 50 Hz e detentore.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvola motorizzata a 2 vie per SILENCE THIN ETM-ETI o equivalente.** |
| 07524090 | Kit valvola motorizzata a 3 vie per ETWW | Kit valvola motorizzata a 3 vie per SILENCE THIN ETM-ETI, completa di valvola di deviazione con servomotore elettrotermico NC, 230 Vac – 50 Hz, by-pass calibrato e detentore.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvola motorizzata a 3 vie per SILENCE THIN ETM-ETI o equivalente.** |
| 07525010 | Kit coppia adattatori 3/4” Eurocono – battuta piana per ETWW, SILENCE THIN ETM, ETI | Kit coppia adattatori 3/4” Eurocono – battuta piana per ETWW, SILENCE THIN ETM, ETI.  In ottone con O-Ring.  Permette la trasformazione dei terminali 3/4” Eurocono in attacchi M 3/4”.  **Marca Emmeti – Modello Kit coppia adattatori 3/4” Eurocono – battuta piana per ETWW, SILENCE THIN ETM, ETI o equivalente.** |
| 07525020 | Kit distanziale 3/4” Eurocono  DIST 3-4 | Tronchetto distanziatore 3/4” Eurocono per SILENCE THIN ETM e ETI da impiegare nel caso di attacchi idraulici a muro.  **Marca Emmeti – Modello DIST 3-4 o equivalente.** |