|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07815510 | Tubo HDPE, isolato, colore nero, DN 125 L= 2 m | Tubo HDPE (polietilene alta densità), colore nero, DN 125 mm e lunghezza 2 m, con isolamento acustico e termico interno in schiuma di poliolefine, a celle chiuse.  Conducibilità termica: 0,040 W/mK a 40 °C  Diametro interno: 125 mm  Diametro esterno: 160 mm  Temperature limite: -40 °C/ +95 °C.  Riduzione della lunghezza tramite taglio.  Collegamento tramite apposito anello di tenuta in gomma EPDM.  **Marca Emmeti – Modello Tubo HDPE, isolato, colore nero DN 125 L= 2 m o equivalente.** |
| 07815520 | Tubo HDPE, isolato, colore nero, DN 170 L= 2 m | Tubo HDPE (polietilene alta densità), colore nero, DN 170 mm e lunghezza 2 m, con isolamento acustico e termico interno in schiuma di poliolefine, a celle chiuse.  Conducibilità termica: 0,040 W/mK a 40 °C  Diametro interno: 170 mm  Diametro esterno: 200 mm  Temperature limite: -40 °C/ +95 °C.  Riduzione della lunghezza tramite taglio.  Collegamento tramite apposito anello di tenuta in gomma EPDM.  **Marca Emmeti – Modello Tubo HDPE, isolato, colore nero DN 170 L= 2 m o equivalente.** |
| 07815530 | Curva 90° HDPE, isolata, colore nero, DN 125 | Curva 90° HDPE (polietilene alta densità), colore nero, DN 125 mm, con isolamento acustico e termico interno in schiuma di poliolefine, a celle chiuse.  Conducibilità termica: 0,040 W/mK a 40 °C  Diametro interno: 125 mm  Diametro esterno: 160 mm  Temperature limite: -40 °C/ +95 °C.  Riduzione della lunghezza tramite taglio.  Collegamento tramite apposito anello di tenuta in gomma EPDM.  **Marca Emmeti – Modello Curva 90° HDPE, isolata, colore nero DN 125 o equivalente.** |
| 07815540 | Curva 90° HDPE, isolata, colore nero, DN 170 | Curva 90° HDPE (polietilene alta densità), colore nero, DN 170 mm, con isolamento acustico e termico interno in schiuma di poliolefine, a celle chiuse.  Conducibilità termica: 0,040 W/mK a 40 °C  Diametro interno: 170 mm  Diametro esterno: 200 mm  Temperature limite: -40 °C/ +95 °C.  Riduzione della lunghezza tramite taglio.  Collegamento tramite apposito anello di tenuta in gomma EPDM.  **Marca Emmeti – Modello Curva 90° HDPE, isolata, colore nero DN 170 o equivalente.** |
| 07815550 | Tee HDPE, isolato, colore nero, DN 125 | Tee HDPE (polietilene alta densità), colore nero, DN 125 mm, con isolamento acustico e termico interno in schiuma di poliolefine, a celle chiuse.  Conducibilità termica: 0,040 W/mK a 40 °C  Diametro interno: 125 mm  Diametro esterno: 160 mm  Temperature limite: -40 °C/ +95 °C.  Riduzione della lunghezza tramite taglio.  Collegamento tramite apposito anello di tenuta in gomma EPDM.  **Marca Emmeti – Modello Tee HDPE, isolato, colore nero DN 125 o equivalente.** |
| 07815560 | Tee HDPE, isolato, colore nero, DN 170 | Tee HDPE (polietilene alta densità), colore nero, DN 170 mm, con isolamento acustico e termico interno in schiuma di poliolefine, a celle chiuse.  Conducibilità termica: 0,040 W/mK a 40 °C  Diametro interno: 170 mm  Diametro esterno: 200 mm  Temperature limite: -40 °C/ +95 °C.  Riduzione della lunghezza tramite taglio.  Collegamento tramite apposito anello di tenuta in gomma EPDM.  **Marca Emmeti – Modello Tee HDPE, isolato, colore nero DN 170 o equivalente.** |
| 07815570 | Anello EPDM, colore nero, di connessione DN 125 | Anello, in gomma EPDM, colore nero, di connessione tubo/tubo DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Anello EPDM, colore nero, di connessione DN 125 o equivalente.** |
| 07815580 | Anello EPDM, colore nero, di connessione DN 170 | Anello, in gomma EPDM, colore nero, di connessione tubo/tubo DN 170.  **Marca Emmeti – Modello Anello EPDM, colore nero, di connessione DN 170 o equivalente.** |
| 07815590 | Anello EPDM, colore nero, di riduzione DN 125 | Anello, in gomma EPDM, colore nero, di riduzione tubo/attacco unità DN 125.  Diametro minore: 125 mm  Diametro maggiore: 160 mm  **Marca Emmeti – Modello Anello EPDM, colore nero, di riduzione DN 125 o equivalente.** |
| 07815600 | Anello EPDM, colore nero, di riduzione DN 170 | Anello, in gomma EPDM, colore nero, di connessione tubo/attacco unità DN 170.  Diametro minore: 150 mm  Diametro maggiore: 200 mm  **Marca Emmeti – Modello Anello EPDM, colore nero, di riduzione DN 170 o equivalente.** |
| 07815670 | Condotto flessibile, antibatterico, DN 127 L= 10 m | Condotto flessibile DN 127, colore grigio, realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico, con spirale in filo di acciaio armonico.  Classe di reazione al fuoco (rif. DM 26/06/1984): 1.  Temperature di impiego: -20 °C/ +90 °C.  **Marca Emmeti – Modello Condotto flessibile, antibatterico, DN 127 L= 10 m o equivalente.** |
| 07815680 | Condotto flessibile, antibatterico, DN 160 L= 10 m | Condotto flessibile DN 160, colore grigio, realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico, con spirale in filo di acciaio armonico.  Classe di reazione al fuoco (rif. DM 26/06/1984): 1.  Temperature di impiego: -20 °C/ +90 °C.  **Marca Emmeti – Modello Condotto flessibile, antibatterico, DN 160 L= 10 m o equivalente.** |
| 07815685 | Condotto flessibile, antibatterico, DN 200 L= 10 m | Condotto flessibile DN 200, colore grigio, realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico, con spirale in filo di acciaio armonico.  Classe di reazione al fuoco (rif. DM 26/06/1984): 1.  Temperature di impiego: -20 °C/ +90 °C.  **Marca Emmeti – Modello Condotto flessibile, antibatterico, DN 200 L= 10 m o equivalente.** |
| 07815690 | Condotto flessibile coibentato e antibatterico DN 127 L= 10 m | Condotto flessibile DN 127, colore grigio, realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico, con spirale in filo di acciaio armonico.  Rivestimento termoisolante in fibra poliestere, spessore 25 mm e densità 16 kg/mc, con protezione esterna in film alluminato.  Classe di reazione al fuoco (rif. DM 26/06/1984): 1.  Temperature di impiego: -20 °C/ +90 °C.  **Marca Emmeti – Modello Condotto flessibile coibentato e antibatterico DN 127 L= 10 m o equivalente.** |
| 07815700 | Condotto flessibile coibentato e antibatterico DN 160 L= 10 m | Condotto flessibile DN 160, colore grigio, realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico, con spirale in filo di acciaio armonico.  Rivestimento termoisolante in fibra poliestere, spessore 25 mm e densità 16 kg/mc, con protezione esterna in film alluminato.  Classe di reazione al fuoco (rif. DM 26/06/1984): 1.  Temperature di impiego: -20 °C/ +90 °C.  **Marca Emmeti – Modello Condotto flessibile coibentato e antibatterico DN 160 L= 10 m o equivalente.** |
| 07815705 | Condotto flessibile coibentato e antibatterico DN 200 L= 10 m | Condotto flessibile DN 200, colore grigio, realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico, con spirale in filo di acciaio armonico.  Rivestimento termoisolante in fibra poliestere, spessore 25 mm e densità 16 kg/mc, con protezione esterna in film alluminato.  Classe di reazione al fuoco (rif. DM 26/06/1984): 1.  Temperature di impiego: -20 °C/ +90 °C.  **Marca Emmeti – Modello Condotto flessibile coibentato e antibatterico DN 200 L= 10 m o equivalente.** |
| 07815710 | Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 80 | Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 80.  **Marca Emmeti – Modello Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 80 o equivalente.** |
| 07815720 | Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 125 | Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 125 o equivalente.** |
| 07815730 | Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 160 | Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 160.  **Marca Emmeti – Modello Collare di staffaggio per tubo HDPE, isolato, DN 160 o equivalente.** |
| 07815740 | Nastro adesivo in alluminio, colore nero, rotolo da 50 m | Nastro adesivo in alluminio, colore nero.  Spessore 50 micron.  Rotolo da 50 m.  **Marca Emmeti – Modello Nastro adesivo in alluminio, colore nero, rotolo da 50 m o equivalente.** |
| 07815610 | Terminale a tetto presa aria esterna/espulsione aria viziata, colore nero, DN 125 | Terminale a tetto, in plastica colore nero, per presa aria esterna o espulsione aria viziata.  Connessione con tubo HDPE, isolato, DN 125.  Ingombro complessivo: 965 mm  Altezza terminale: 340 mm.  **Marca Emmeti – Modello Terminale a tetto presa aria esterna/espulsione aria viziata, colore nero, DN 125 o equivalente.** |
| 07815630 | Terminale a tetto presa aria esterna/espulsione aria viziata, colore nero, DN 170 | Terminale a tetto, in plastica colore nero, per presa aria esterna o espulsione aria viziata.  Connessione con tubo HDPE, isolato, DN 170.  Ingombro complessivo: 1005 mm  Altezza terminale: 340 mm.  **Marca Emmeti – Modello Terminale a tetto presa aria esterna/espulsione aria viziata, colore nero, DN 170 o equivalente.** |
| 07815620 | Adattatore tetto piano, colore nero, DN 125 | Adattatore per tetto piano, in plastica colore nero, per terminale a tetto presa aria esterna/espulsione aria viziata DN 125.  Altezza: 150 mm.  **Marca Emmeti – Modello Adattatore tetto piano, colore nero, DN 125 o equivalente.** |
| 07815640 | Adattatore tetto piano, colore nero, DN 170 | Adattatore per tetto piano, in plastica colore nero, per terminale a tetto presa aria esterna/espulsione aria viziata DN 170.  Altezza: 150 mm.  **Marca Emmeti – Modello Adattatore tetto piano, colore nero, DN 170 o equivalente.** |
| 07815650 | Kit attraversamento muro con terminale esterno fonoassorbente DN 125 | Kit attraversamento muro, con terminale esterno e materassino fonoassorbente, DN 125.  Tubo telescopico adattabile allo spessore della parete perimetrale.  **Marca Emmeti – Modello Kit attraversamento muro con terminale esterno fonoassorbente DN 125 o equivalente.** |
| 07815660 | Kit attraversamento muro con terminale esterno fonoassorbente DN 150 | Kit attraversamento muro, con terminale esterno e materassino fonoassorbente, DN 150.  Tubo telescopico adattabile allo spessore della parete perimetrale.  **Marca Emmeti – Modello Kit attraversamento muro con terminale esterno fonoassorbente DN 150 o equivalente.** |
| 07235711 | Tubo EPE, colore grigio, Di= 125 L= 2m | Tubo EPE colore grigio diametro 160 mm e lunghezza 2 m.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 125 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Tubo EPE colore grigio Di= 125 L= 2m o equivalente.** |
| 07235611 | Tubo EPE, colore grigio, Di= 160 L= 2m | Tubo EPE colore grigio diametro 160 mm e lunghezza 2 m.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 160 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Tubo EPE colore grigio Di= 160 L= 2m o equivalente.** |
| 07235731 | Gomito 90° EPE, colore grigio, Di= 125 | Gomito 90° EPE colore grigio diametro 160 mm.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 125 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Gomito 90° EPE colore grigio Di= 125 o equivalente.** |
| 07235631 | Gomito 90° EPE, colore grigio, Di= 160 | Gomito 90° EPE colore grigio diametro 160 mm.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 160 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Gomito 90° EPE colore grigio Di= 160 o equivalente.** |
| 07235741 | Gomito 45° EPE, colore grigio, Di= 125 | Gomito 45° EPE colore grigio diametro 160 mm.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 125 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Gomito 45° EPE colore grigio Di= 125 o equivalente.** |
| 07235641 | Gomito 45° EPE, colore grigio, Di= 160 | Gomito 45° EPE colore grigio diametro 160 mm.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 160 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Gomito 45° EPE colore grigio Di= 160 o equivalente.** |
| 07235761 | Raccordo a T 90° EPE, colore grigio, Di= 125 | Raccordo a T 90° EPE colore grigio diametro 160 mm.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 125 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Raccordo a T 90° EPE colore grigio Di= 125 o equivalente.** |
| 07235661 | Raccordo a T 90° EPE, colore grigio, Di= 160 | Raccordo a T 90° EPE colore grigio diametro 160 mm.  Conducibilità termica: 0,045 W/mK a 40 °C  Densità: 30 kg/mc  Classificazione al fuoco: Euroclasse E  Diametro interno: 160 mm  Spessore: 16 mm  Temperature limite: -45 °C/ +100 °C per breve periodo.  **Marca Emmeti – Modello Raccordo a T 90° EPE colore grigio Di= 160 o equivalente.** |
| 07235781 | Raccordo PP per tubi EPE Di= 125 | Raccordo PP per tubi EPE diametro interno 125 mm.  **Marca Emmeti – Modello Raccordo PP per tubi EPE Di= 125 o equivalente.** |
| 07235681 | Raccordo PP per tubi EPE Di= 160 | Raccordo PP per tubi EPE diametro interno 160 mm.  **Marca Emmeti – Modello Raccordo PP per tubi EPE Di= 160 o equivalente.** |
| 07235791 | Collare di fissaggio PP per tubi EPE Di= 125 | Collare di fissaggio PP per tubi EPE diametro interno 125 mm.  **Marca Emmeti – Modello Collare di fissaggio PP per tubi EPE Di= 125 o equivalente.** |
| 07235691 | Collare di fissaggio PP per tubi EPE Di= 160 | Collare di fissaggio PP per tubi EPE diametro interno 160 mm.  **Marca Emmeti – Modello Collare di fissaggio PP per tubi EPE Di= 160 o equivalente.** |
| 07814021 | Canale piatto in PVC, colore bianco, 150x70 L= 1,5 m | Canale piatto in PVC, colore bianco, 150x70 L= 1,5 m.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Canale piatto in PVC, colore bianco, 150x70 L= 1,5 m o equivalente.** |
| 07815910 | Tubo PVC, colore bianco, DN 125 L= 1,5 m | Tubo PVC, colore bianco, DN 125 L= 1,5 m.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Tubo PVC, colore grigio DN 125 L= 1,5 m o equivalente.** |
| 07815920 | Giunto ABS, colore bianco, DN 100 | Giunto in ABS, colore bianco, DN 100.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Giunto ABS, colore bianco, DN 100 o equivalente.** |
| 07815930 | Giunto ABS, colore bianco, DN 125 | Giunto in ABS, colore bianco, DN 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Giunto ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815940 | Curva 45° FF ABS, colore bianco, DN 125 | Curva 45° femmina-femmina in ABS, colore bianco, DN 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Curva 45° FF ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815950 | Curva 90° FF ABS, colore bianco, DN 125 | Curva 90° femmina- femmina in ABS, colore bianco, DN 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Curva 90° FF ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815960 | Giunto flessibile ABS, colore bianco, DN 125 | Giunto flessibile in ABS, colore bianco, D 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  Lunghezza minima = 280 mm.  Lunghezza massima = 620 mm.  **Marca Emmeti – Modello Giunto flessibile MM ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815970 | Coppia collari “ferma tubo” DN 125 con viti e tasselli | Coppia collari “ferma tubo” DN 125 con viti D5x45 e tasselli in plastica.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Coppia collari “ferma tubo” DN 125 con viti e tasselli o equivalente.** |
| 07814051 | Curva 90° verticale ABS tondo/rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Curva 90° verticale ABS tondo/rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Curva 90° verticale ABS tondo/rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814041 | Giunto ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Giunto ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Giunto ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814061 | Curva 90° verticale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 | Curva 90° verticale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Curva 90° verticale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07814081 | Curva 90° orizzontale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 | Curva 90° orizzontale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Curva 90° orizzontale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07814031 | Giunto ABS per canali rettangolari, colore bianco,150x70 | Giunto ABS per canali rettangolari, colore bianco,150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Giunto ABS per canali rettangolari, colore bianco,150x70 o equivalente.** |
| 07814111 | Raccordo a T, ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 | Raccordo a T, ABS, per canali rettangolari, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Raccordo a T, ABS, per canali rettangolari, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07814121 | Raccordo a T, ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Raccordo a T, ABS colore bianco, da tondo DN 125 a canale rettangolare 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Raccordo a T, ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814071 | Giunto flessibile ABS per canali rettangolari, colore bianco, 150x70 | Giunto flessibile ABS per canali rettangolari, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  Lunghezza minima = 280 mm.  Lunghezza massima = 600 mm.  **Marca Emmeti – Modello Giunto flessibile MM ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814091 | Coppia staffe ferma canale rettangolare, colore bianco, 150x70 | Coppia staffe ferma canale rettangolare, colore bianco, 150x70, completa di n° 2 tasselli per fissaggio a muro.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Coppia staffe ferma canale rettangolare, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07815980 | Placca per passaggio a muro da tubo tondo a tubo rettangolare, in plastica colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Placca per passaggio a muro da tubo tondo a tubo rettangolare, in plastica colore bianco, da DN 125 a 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Placca per passaggio a muro da tubo tondo a tubo rettangolare, in plastica colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814101 | Riduzione conica, in plastica colore bianco, da DN 125 a DN 100 | Riduzione conica, in plastica colore bianco, da DN 125 a DN 100 (Di 125/ 120/ 100 / 95).  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti – Modello Riduzione conica, in plastica colore bianco, da DN 125 a DN 100 o equivalente.** |
| 07815750 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 2 uscite posteriori DN 125 | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 – 2 uscite posteriori DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 2 uscite posteriori DN 125 o equivalente.** |
| 07815760 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 2 uscite laterali DN 125 | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 – 2 uscite laterali DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 2 uscite laterali DN 125 o equivalente.** |
| 07815770 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 125 – 6 uscite posteriori DN 75 e 3 tappi | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 125 – 6 uscite posteriori DN 75 e 3 tappi.  **Marca Emmeti – Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 125 – 6 uscite posteriori DN 75 e 3 tappi o equivalente.** |
| 07815780 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 10 uscite posteriori DN 75 e 5 tappi | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 – 10 uscite posteriori DN 75 e 5 tappi.  **Marca Emmeti – Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 10 uscite posteriori DN 75 e 5 tappi o equivalente.** |
| 07815790 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 15 uscite posteriori DN 75 e 7 tappi | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 – 15 uscite posteriori DN 75 e 7 tappi.  **Marca Emmeti – Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 – 15 uscite posteriori DN 75 e 7 tappi o equivalente.** |
| 07815154 | Tubo flessibile, antibatterico, colore bianco, DN 75 L=50 m | Tubo flessibile DN 75, colore bianco, con trattamento antistatico e antibatterico (funzione igienica antimicrobica integrata garantita per l’intero ciclo di vita del prodotto dalla tecnologia “Sanitized”).  Per installazione sotto pavimento, in controsoffitto o in parete.  Realizzato in polietilene; esterno corrugato; interno liscio.  Lunghezza rotolo 50 m.  **Marca Emmeti – Modello Condotto flessibile, antibatterico, colore bianco, DN 75 L=50 m o equivalente.** |
| 07815233 | Manicotto di collegamento per tubo flessibile DN 75 | Manicotto di collegamento, con 2 O-Ring, per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polipropilene, da utilizzare per unire le estremità di due tubi flessibili dello stesso diametro.  **Marca Emmeti – Modello Manicotto di collegamento per tubo flessibile DN 75 o equivalente.** |
| 07814450 | Regolatore di portata aria DN75  (kit da 3 pz) | Regolatore di portata di aria di misura DN75 mm utilizzabile su plenum con attacchi DN75 mm.  Kit da 3 pezzi.  **Marca Emmeti – Modello Regolatore di portata aria DN75 (kit da 3 pz) o equivalente.** |
| 07815173 | Curva 90° di collegamento per tubo flessibile DN 75 | Curvo 90° di collegamento, con 2 O-Ring, per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polietilene.  **Marca Emmeti – Modello Curva 90° di collegamento per tubo flessibile DN 75 o equivalente.** |
| 07815253 | Tappo di chiusura per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) | Tappo di chiusura per tubo flessibile DN 75 mm.  Realizzato in polietilene, protegge il tubo da polvere e sporco durante la fase di installazione/immagazzinaggio.  Kit da 20 pezzi.  **Marca Emmeti – Modello Tappo di chiusura per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) o equivalente.** |
| 07815192 | Clip, colore rosso, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) | Clip per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polietilene, colore rosso.  Kit da 20 pezzi.  **Marca Emmeti – Modello Clip, colore rosso, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) o equivalente.** |
| 07815202 | Clip, colore blu, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) | Clip per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polietilene, colore blu.  Kit da 20 pezzi.  **Marca Emmeti – Modello Clip, colore blu, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) o equivalente.** |
| 07815273 | Anello o-ring di tenuta per attacchi plenum di distribuzione DN75 nero | Anello o-ring di tenuta per attacchi plenum di distribuzione DN75 nero.  Guarnizione in gomma per l'installazione del tubo nella piastra di distribuzione e nella bocchetta.  L'anello viene collocato per garantire la tenuta all'aria anche quando si utilizza il manicotto.  Confezione da 20 pezzi.  **Marca Emmeti - Modello Anello o-ring di tenuta per attacchi plenum di distribuzione DN75 nero o equivalente.** |
| 07815122 | Plenum-diffusore a 90° in lamiera zincata a 2 ingressi DN 75 e 1 uscita DN 125 | Plenum-diffusore a 90°, in lamiera zincata, per bocchette di immissione o estrazione.  2 ingressi DN 75, con un tappo, e 1 uscita DN 125 con tubo telescopico L300/560.  **Marca Emmeti – Modello Plenum-diffusore a 90° in lamiera zincata a 2 ingressi DN 75 e 1 uscita DN 125 o equivalente.** |
| 07814311 | Griglia lineare in alluminio anodizzato,  verniciato bianco  misure 200 x 100 | Griglia lineare in alluminio anodizzato verniciato colore bianco RAL 9010.  Semplice filare di alette fisse con deflessione 15°.  Misura 200 x 100.  **Marca Emmeti – Modello Griglia lineare in alluminio anodizzato, verniciato bianco misure 200 x 100 o equivalente.** |
| 07814330 | Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 | Griglia rettangolare in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco RAL 9010.  Schermo forellato.  Misura 200 x 100.  **Marca Emmeti – Modello Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 o equivalente.** |
| 07815801 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco laterale DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Griglia rettangolare misura 200 x 100 mm.  1 attacco laterale DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco laterale DN 75 o equivalente.** |
| 07815811 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco posteriore DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Griglia rettangolare misura 200 x 100 mm.  1 attacco posteriore DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco posteriore DN 75 o equivalente.** |
| 07814321 | Griglia lineare in alluminio anodizzato, verniciato bianco, misura 300 x 100 | Griglia lineare in alluminio anodizzato verniciato colore bianco RAL 9010.  Semplice filare di alette fisse con deflessione 15°.  Misura 300 x 100.  **Marca Emmeti – Modello Griglia lineare in alluminio anodizzato, verniciato bianco, misura 300 x 100 o equivalente.** |
| 07814340 | Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 | Griglia rettangolare in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco RAL 9010.  Schermo forellato.  Misura 200 x 100.  **Marca Emmeti – Modello Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 o equivalente.** |
| 07815821 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi laterali DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Previsto per abbinamento con griglia rettangolare misura 300 x 100 mm.  2 attacchi laterali DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi laterali DN 75 o equivalente.** |
| 07815831 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi posteriori DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Previsto per abbinamento con griglia rettangolare misura 300 x 100 mm.  2 attacchi posteriori DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi posteriori DN 75 o equivalente.** |
| 07814147 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 100 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Completa di diaframma per regolazione della portata d’aria.  Misura DN 100.  Prevista per l’abbinamento a plenum 140 x 140.  Dimensioni di ingombro: 164x164x46.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 100 o equivalente.** |
| 07814215 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma, DN 100 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma.  Misura DN 100.  **Marca Emmeti – Modello Filtro per bocchetta quadrata di immissione o estrazione, con diaframma, DN 100 o equivalente.** |
| 07814225 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma, DN 150 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma.  Misura DN 150.  **Marca Emmeti – Modello Filtro per bocchetta quadrata di immissione o estrazione, con diaframma, DN 150 o equivalente.** |
| 07815840 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco posteriore DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 140 x 140.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 100.  1 attacco posteriore DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco posteriore DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 o equivalente.** |
| 07815850 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco laterale DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 140 x 140.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 100.  1 attacco laterale DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco laterale DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 o equivalente.** |
| 07814142 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 150 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Completa di diaframma per regolazione della portata d’aria.  Misura DN 150.  Prevista per l’abbinamento a plenum 200 x 200.  Dimensioni di ingombro: 218x218x51.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 150 o equivalente.** |
| 07815813 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi posteriori DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 200 x 200.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 150.  2 attacchi posteriori DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi posteriori DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 o equivalente.** |
| 07815803 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi laterali DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 200 x 200.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 150.  1 attacco laterale DN 75.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi laterali DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 o equivalente.** |
| 07815818 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 1 attacco posteriori DN 125, per bocchetta quadrata DN 150 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 200 x 200.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 150.  1 attacco posteriore DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 1 attacco posteriore DN 125, per bocchetta quadrata DN 150 o equivalente.** |
| 07814146 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 100 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Misura DN 100.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 100 o equivalente.** |
| 07814141 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 125 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814360 | Bocchetta circolare di immissione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 | Bocchetta circolare di immissione, in acciaio verniciato colore bianco RAL 9010.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di immissione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814350 | Bocchetta circolare di estrazione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 | Bocchetta circolare di estrazione, in acciaio verniciato colore bianco RAL 9010.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di estrazione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814206 | Griglia circolare, con rete, di immissione o estrazione, colore bianco, diametro 125/160 | Griglia circolare, con rete, di immissione o estrazione, colore bianco.  Diametro 125/160 mm.  **Marca Emmeti – Modello Griglia circolare, con rete, di immissione o estrazione, colore bianco, diametro 125/160 o equivalente.** |
| 07814151 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 30 m3/h, DN 125 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa.  Portata 30 m3/h.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 30 m3/h, DN 125 o equivalente.** |
| 07814161 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 60 m3/h, DN 125 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa.  Portata 60 m3/h.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 60 m3/h, DN 125 o equivalente.** |
| 07814370 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  15 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 15 m3/h.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 15 m3/h o equivalente.** |
| 07814380 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  30 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 30 m3/h.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 30 m3/h o equivalente.** |
| 07814390 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  45 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 45 m3/h.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 45 m3/h o equivalente.** |
| 07814400 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  60 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 60 m3/h.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 60 m3/h o equivalente.** |
| 07815860 | Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 100 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Misura DN 100.  **Marca Emmeti – Modello Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 100 o equivalente.** |
| 07815870 | Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 125 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 125 o equivalente.** |
| 07815880 | Manicotto di giunzione, per installazione in controsoffitto, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 125 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Per installazione in controsoffitto.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Manicotto di giunzione per installazione in controsoffitto, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 125 o equivalente.** |
| 07815890 | Manicotto di giunzione, per attraversamento parete, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 125 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Per attraversamento parete. Larghezza= 275 mm.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Manicotto di giunzione per attraversamento parete, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 125 o equivalente.** |
| 07815900 | Dispositivo fonoassorbente, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, per abbinamento a manicotto per controsoffitto o attraversamento parete, DN 125 | Dispositivo fonoassorbente, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione per installazione in controsoffitto o per attraversamento parete.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti – Modello Dispositivo fonoassorbente, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, per abbinamento a manicotto per controsoffitto o attraversamento parete, DN 125 o equivalente.** |
| 07814510 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100,  GRID 11W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100, GRID 11W o equivalente.** |
| 07814570 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125,  GRID 21W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125, GRID 21W o equivalente.** |
| 07814520 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 100,  GRID 11B | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore nero lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 100, GRID 11B o equivalente.** |
| 07814580 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 125,  GRID 21B | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore nero lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 125, GRID 21B o equivalente.** |
| 07814530 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 100,  GRID 11G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore grigio lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 100, GRID 11G o equivalente.** |
| 07814590 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 125,  GRID 21G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore grigio lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 125, GRID 21G o equivalente.** |
| 07814540 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100,  GRID 12W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100, GRID 12W o equivalente.** |
| 07814600 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125,  GRID 22W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125, GRID 22W o equivalente.** |
| 07814550 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100,  GRID 13W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x20 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100, GRID 13W o equivalente.** |
| 07814610 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125,  GRID 23W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 80 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x20 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125, GRID 23W o equivalente.** |
| 07814560 | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100,  GRID 14W | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca Diametro x P: 200 x 20 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100, GRID 14W o equivalente.** |
| 07814620 | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125,  GRID 24W | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca Diametro x P: 200 x 20 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125, GRID 24W o equivalente.** |
| 07814640 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 100,  GRID 15G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox di colore grigio opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 100, GRID 15G o equivalente.** |
| 07814660 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 125,  GRID 25G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox di colore grigio opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 125, GRID 25G o equivalente.** |
| 07814630 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 100,  GRID 16W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in vetro temperato con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 100, GRID 16W o equivalente.** |
| 07814650 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 125,  GRID 26W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in vetro temperato con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 125, GRID 26W o equivalente.** |
| 07814680 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco, DN 80,  GRID 37W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox di colore grigio opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 80 mm  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 150x150x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco, DN 80, GRID 37W o equivalente.** |
| 07814670 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 80,  GRID 36W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 80 mm  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 150x150x25 mm.  **Marca Emmeti – Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 80, GRID 36W o equivalente.** |
| 07814690 | Filtro per griglia quadra | Filtro antipolvere per griglia quadra 170 x 170 mm.  **Marca Emmeti – Modello Filtro per griglia quadra o equivalente.** |