|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07815750 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 2 uscite posteriori DN 125 | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 - 2 uscite posteriori DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 2 uscite posteriori DN 125 o equivalente.** |
| 07815760 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 2 uscite laterali DN 125 | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 - 2 uscite laterali DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 2 uscite laterali DN 125 o equivalente.** |
| 07815770 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 125 - 6 uscite posteriori DN 75 e 3 tappi | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 125 - 6 uscite posteriori DN 75 e 3 tappi.  **Marca Emmeti - Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 125 - 6 uscite posteriori DN 75 e 3 tappi o equivalente.** |
| 07815780 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 10 uscite posteriori DN 75 e 5 tappi | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 - 10 uscite posteriori DN 75 e 5 tappi.  **Marca Emmeti - Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 10 uscite posteriori DN 75 e 5 tappi o equivalente.** |
| 07815790 | Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 15 uscite posteriori DN 75 e 7 tappi | Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile.  1 ingresso DN 150 - 15 uscite posteriori DN 75 e 7 tappi.  **Marca Emmeti - Modello Plenum di distribuzione 1 ingresso DN 150 - 15 uscite posteriori DN 75 e 7 tappi o equivalente.** |
| 07815154 | Tubo flessibile, antibatterico, colore bianco, DN 75 conf. 50 m | Tubo flessibile DN 75, colore bianco, con trattamento antistatico e antibatterico (funzione igienica antimicrobica integrata garantita per l’intero ciclo di vita del prodotto dalla tecnologia “Sanitized”).  Per installazione sotto pavimento, in controsoffitto o in parete.  Realizzato in polietilene; esterno corrugato; interno liscio.  Lunghezza rotolo 50 m.  **Marca Emmeti - Modello Condotto flessibile, antibatterico, colore bianco, DN 75 conf. 50 m o equivalente.** |
| 07815233 | Manicotto di collegamento per tubo flessibile DN 75 | Manicotto di collegamento, con 2 O-Ring, per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polipropilene, da utilizzare per unire le estremità di due tubi flessibili dello stesso diametro.  **Marca Emmeti - Modello Manicotto di collegamento per tubo flessibile DN 75 o equivalente.** |
| 07814450 | Regolatore di portata aria DN75  (kit da 3 pz) | Regolatore di portata di aria di misura DN75 mm utilizzabile su plenum con attacchi DN75 mm.  Kit da 3 pezzi.  **Marca Emmeti - Modello Regolatore di portata aria DN75 (kit da 3 pz) o equivalente.** |
| 07815173 | Curva 90° di collegamento per tubo flessibile DN 75 | Curvo 90° di collegamento, con 2 O-Ring, per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polietilene.  **Marca Emmeti - Modello Curva 90° di collegamento per tubo flessibile DN 75 o equivalente.** |
| 07815253 | Tappo di chiusura per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) | Tappo di chiusura per tubo flessibile DN 75 mm.  Realizzato in polietilene, protegge il tubo da polvere e sporco durante la fase di installazione/immagazzinaggio.  Kit da 20 pezzi.  **Marca Emmeti - Modello Tappo di chiusura per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) o equivalente.** |
| 07815192 | Clip, colore rosso, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) | Clip per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polietilene, colore rosso.  Kit da 20 pezzi.  **Marca Emmeti - Modello Clip, colore rosso, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) o equivalente.** |
| 07815202 | Clip, colore blu, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) | Clip per tubo flessibile DN 75.  Realizzato in polietilene, colore blu.  Kit da 20 pezzi.  **Marca Emmeti - Modello Clip, colore blu, per tubo flessibile DN 75 (kit da 20 pz) o equivalente.** |
| 07815273 | Anello o-ring di tenuta per attacchi plenum di distribuzione DN75 nero (kit 20 pz) | Anello o-ring di tenuta per attacchi plenum di distribuzione DN75 nero.  Guarnizione in gomma per l'installazione del tubo nella piastra di distribuzione e nella bocchetta.  L'anello viene collocato per garantire la tenuta all'aria anche quando si utilizza il manicotto.  Confezione da 20 pezzi.  **Marca Emmeti - Modello Anello o-ring di tenuta per attacchi plenum di distribuzione DN75 nero (kit 20 pz) o equivalente.** |
| 07815122 | Plenum-diffusore a 90° in lamiera zincata a 2 ingressi DN 75 e 1 uscita DN 125 | Plenum-diffusore a 90°, in lamiera zincata, per bocchette di immissione o estrazione.  2 ingressi DN 75, con un tappo, e 1 uscita DN 125 con tubo telescopico L300/560.  **Marca Emmeti - Modello Plenum-diffusore a 90° in lamiera zincata a 2 ingressi DN 75 e 1 uscita DN 125 o equivalente.** |
| 07814311 | Griglia lineare in alluminio anodizzato,  verniciato bianco  misure 200 x 100 | Griglia lineare in alluminio anodizzato verniciato colore bianco RAL 9010.  Semplice filare di alette fisse con deflessione 15°.  Misura 200 x 100.  **Marca Emmeti - Modello Griglia lineare in alluminio anodizzato, verniciato bianco misure 200 x 100 o equivalente.** |
| 07814330 | Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 | Griglia rettangolare in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco RAL 9010.  Schermo forellato.  Misura 200 x 100.  **Marca Emmeti - Modello Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 o equivalente.** |
| 07815801 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco laterale DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Griglia rettangolare misura 200 x 100 mm.  1 attacco laterale DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco laterale DN 75 o equivalente.** |
| 07815811 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco posteriore DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Griglia rettangolare misura 200 x 100 mm.  1 attacco posteriore DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 200 x 100 con 1 attacco posteriore DN 75 o equivalente.** |
| 07814321 | Griglia lineare in alluminio anodizzato, verniciato bianco, misura 300 x 100 | Griglia lineare in alluminio anodizzato verniciato colore bianco RAL 9010.  Semplice filare di alette fisse con deflessione 15°.  Misura 300 x 100.  **Marca Emmeti - Modello Griglia lineare in alluminio anodizzato, verniciato bianco, misura 300 x 100 o equivalente.** |
| 07814340 | Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 | Griglia rettangolare in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco RAL 9010.  Schermo forellato.  Misura 300 x 100.  **Marca Emmeti - Modello Griglia rettangolare, a schermo forellato, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 o equivalente.** |
| 07815821 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi laterali DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Previsto per abbinamento con griglia rettangolare misura 300 x 100 mm.  2 attacchi laterali DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi laterali DN 75 o equivalente.** |
| 07815831 | Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi posteriori DN 75 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, preverniciata colore bianco.  Completo di serranda regolabile.  Previsto per abbinamento con griglia rettangolare misura 300 x 100 mm.  2 attacchi posteriori DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera preverniciata bianca, misura 300 x 100 con 2 attacchi posteriori DN 75 o equivalente.** |
| 07814147 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 100 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Completa di diaframma per regolazione della portata d’aria.  Misura DN 100.  Prevista per l’abbinamento a plenum 140 x 140.  Dimensioni di ingombro: 164x164x46.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 100 o equivalente.** |
| 07814215 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma, DN 100 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma.  Misura DN 100.  **Marca Emmeti - Modello Filtro per bocchetta quadrata di immissione o estrazione, con diaframma, DN 100 o equivalente.** |
| 07814225 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma, DN 150 | Filtro per bocchetta di immissione o estrazione, con diaframma.  Misura DN 150.  **Marca Emmeti - Modello Filtro per bocchetta quadrata di immissione o estrazione, con diaframma, DN 150 o equivalente.** |
| 07815840 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco posteriore DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 140 x 140.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 100.  1 attacco posteriore DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco posteriore DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 o equivalente.** |
| 07815850 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco laterale DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 140 x 140.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 100.  1 attacco laterale DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 140 x 140, con 1 attacco laterale DN 75, per bocchetta quadrata DN 100 o equivalente.** |
| 07814142 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 150 | Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Completa di diaframma per regolazione della portata d’aria.  Misura DN 150.  Prevista per l’abbinamento a plenum 200 x 200.  Dimensioni di ingombro: 218x218x51.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata di immissione o estrazione, colore bianco, con diaframma, DN 150 o equivalente.** |
| 07815813 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi posteriori DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 200 x 200.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 150.  2 attacchi posteriori DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi posteriori DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 o equivalente.** |
| 07815803 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi laterali DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 200 x 200.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 150.  1 attacco laterale DN 75.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 2 attacchi laterali DN 75, per bocchetta quadrata DN 150 o equivalente.** |
| 07815818 | Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 1 attacco posteriori DN 125, per bocchetta quadrata DN 150 | Plenum rettangolare, di immissione o estrazione, in lamiera di acciaio zincato, misura 200 x 200.  Previsto per abbinamento con bocchetta quadrata di immissione o estrazione, DN 150.  1 attacco posteriore DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Plenum rettangolare, in lamiera zincata, misura 200 x 200, con 1 attacco posteriore DN 125, per bocchetta quadrata DN 150 o equivalente.** |
| 07814146 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 100 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Misura DN 100.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 100 o equivalente.** |
| 07814141 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 125 | Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica, colore bianco.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di immissione o estrazione, in plastica colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814360 | Bocchetta circolare di immissione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 | Bocchetta circolare di immissione, in acciaio verniciato colore bianco RAL 9010.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di immissione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814350 | Bocchetta circolare di estrazione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 | Bocchetta circolare di estrazione, in acciaio verniciato colore bianco RAL 9010.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di estrazione, in acciaio verniciato bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814206 | Griglia circolare, con rete, di immissione o estrazione, colore bianco, diametro 125/160 | Griglia circolare, con rete, di immissione o estrazione, colore bianco.  Diametro 125/160 mm.  **Marca Emmeti - Modello Griglia circolare, con rete, di immissione o estrazione, colore bianco, diametro 125/160 o equivalente.** |
| 07814151 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 30 m3/h, DN 125 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa.  Portata 30 m3/h.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 30 m3/h, DN 125 o equivalente.** |
| 07814161 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 60 m3/h, DN 125 | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa.  Portata 60 m3/h.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 60 m3/h, DN 125 o equivalente.** |
| 07814370 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  15 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 15 m3/h.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 15 m3/h o equivalente.** |
| 07814380 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  30 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 30 m3/h.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 30 m3/h o equivalente.** |
| 07814390 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  45 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 45 m3/h.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 45 m3/h o equivalente.** |
| 07814400 | Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 150, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa  60 m3/h | Bocchetta circolare di estrazione, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione DN 100 o DN 125.  Portata 60 m3/h.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare di estrazione, per manicotto DN 100 o DN 125, autoregolabile, colore bianco, a portata fissa 60 m3/h o equivalente.** |
| 07815860 | Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 100 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Misura DN 100.  **Marca Emmeti - Modello Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 100 o equivalente.** |
| 07815870 | Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 125 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Manicotto di giunzione per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 125 o equivalente.** |
| 07815880 | Manicotto di giunzione, per installazione in controsoffitto, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 125 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Per installazione in controsoffitto.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Manicotto di giunzione per installazione in controsoffitto, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 125 o equivalente.** |
| 07815890 | Manicotto di giunzione, per attraversamento parete, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa,  DN 125 | Manicotto di giunzione, con guarnizione, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, prevista per abbinamento al manicotto stesso.  Per attraversamento parete. Larghezza= 275 mm.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Manicotto di giunzione per attraversamento parete, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, DN 125 o equivalente.** |
| 07815900 | Dispositivo fonoassorbente, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, per abbinamento a manicotto per controsoffitto o attraversamento parete, DN 125 | Dispositivo fonoassorbente, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, per abbinamento a manicotto di giunzione per installazione in controsoffitto o per attraversamento parete.  Misura DN 125.  **Marca Emmeti - Modello Dispositivo fonoassorbente, per bocchetta di estrazione autoregolabile, a portata fissa, per abbinamento a manicotto per controsoffitto o attraversamento parete, DN 125 o equivalente.** |