|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07814021 | Canale piatto in PVC, colore bianco, 150x70 L= 1,5 m | Canale piatto in PVC, colore bianco, 150x70 L= 1,5 m.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Canale piatto in PVC, colore bianco, 150x70 L= 1,5 m o equivalente.** |
| 07815910 | Tubo PVC, colore bianco, DN 125 L= 1,5 m | Tubo PVC, colore bianco, DN 125 L= 1,5 m.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Tubo PVC, colore grigio DN 125 L= 1,5 m o equivalente.** |
| 07815920 | Giunto ABS, colore bianco, DN 100 | Giunto in ABS, colore bianco, DN 100.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Giunto ABS, colore bianco, DN 100 o equivalente.** |
| 07815930 | Giunto ABS, colore bianco, DN 125 | Giunto in ABS, colore bianco, DN 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Giunto ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815940 | Curva 45° FF ABS, colore bianco, DN 125 | Curva 45° femmina-femmina in ABS, colore bianco, DN 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Curva 45° FF ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815950 | Curva 90° FF ABS, colore bianco, DN 125 | Curva 90° femmina- femmina in ABS, colore bianco, DN 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Curva 90° FF ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815960 | Giunto flessibile estensibile ABS, colore bianco, DN 125 | Giunto flessibile in ABS, colore bianco, D 125.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  Lunghezza minima = 280 mm.  Lunghezza massima = 620 mm.  **Marca Emmeti - Modello Giunto flessibile estensibile ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07815970 | Coppia collari “ferma tubo” DN 125 con viti e tasselli | Coppia collari “ferma tubo” DN 125 con viti D5x45 e tasselli in plastica.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Coppia collari “ferma tubo” DN 125 con viti e tasselli o equivalente.** |
| 07814051 | Curva 90° verticale ABS tondo/rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Curva 90° verticale ABS tondo/rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Curva 90° verticale ABS tondo/rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814041 | Giunto ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Giunto ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Giunto ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814061 | Curva 90° verticale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 | Curva 90° verticale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Curva 90° verticale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07814081 | Curva 90° orizzontale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 | Curva 90° orizzontale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Curva 90° orizzontale ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07814031 | Giunto ABS per canali rettangolari, colore bianco,150x70 | Giunto ABS per canali rettangolari, colore bianco,150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Giunto ABS per canali rettangolari, colore bianco,150x70 o equivalente.** |
| 07814111 | Raccordo a T, ABS rettangolare, colore bianco, 150x70 | Raccordo a T, ABS, per canali rettangolari, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Raccordo a T, ABS, per canali rettangolari, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07814121 | Raccordo a T, ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Raccordo a T, ABS colore bianco, da tondo DN 125 a canale rettangolare 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Raccordo a T, ABS tondo rettangolare, colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814071 | Giunto flessibile estensibile ABS per canali rettangolari, colore bianco, 150x70 | Giunto flessibile ABS per canali rettangolari, colore bianco, 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  Lunghezza minima = 280 mm.  Lunghezza massima = 600 mm.  **Marca Emmeti - Modello Giunto flessibile estensibile ABS, colore bianco, DN 125 o equivalente.** |
| 07814091 | Coppia staffe ferma canale rettangolare, colore bianco, 150x70 | Coppia staffe ferma canale rettangolare, colore bianco, 150x70, completa di n° 2 tasselli per fissaggio a muro.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Coppia staffe ferma canale rettangolare, colore bianco, 150x70 o equivalente.** |
| 07815980 | Placca per passaggio a muro da tubo tondo a tubo rettangolare, in plastica colore bianco, da DN 125 a 150x70 | Placca per passaggio a muro da tubo tondo a tubo rettangolare, in plastica colore bianco, da DN 125 a 150x70.  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Placca per passaggio a muro da tubo tondo a tubo rettangolare, in plastica colore bianco, da DN 125 a 150x70 o equivalente.** |
| 07814101 | Riduzione conica, in plastica colore bianco, da DN 125 a DN 100 | Riduzione conica, in plastica colore bianco, da DN 125 a DN 100 (Di 125/120/100/95).  Autoestinguente, temperatura di esercizio fino a 80 °C.  **Marca Emmeti - Modello Riduzione conica, in plastica colore bianco, da DN 125 a DN 100 o equivalente.** |