|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07814510 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100,  GRID 11W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100, GRID 11W o equivalente.** |
| 07814570 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125,  GRID 21W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125, GRID 21W o equivalente.** |
| 07814520 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 100,  GRID 11B | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore nero lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 100, GRID 11B o equivalente.** |
| 07814580 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 125,  GRID 21B | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore nero lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore nero lucido, DN 125, GRID 21B o equivalente.** |
| 07814530 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 100,  GRID 11G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore grigio lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 100, GRID 11G o equivalente.** |
| 07814590 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 125,  GRID 21G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore grigio lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore grigio lucido, DN 125, GRID 21G o equivalente.** |
| 07814540 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100,  GRID 12W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 100, GRID 12W o equivalente.** |
| 07814600 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125,  GRID 22W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco lucido.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in ABS autoestinguente con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in ABS colore bianco lucido, DN 125, GRID 22W o equivalente.** |
| 07814550 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100,  GRID 13W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x20 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100, GRID 13W o equivalente.** |
| 07814610 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125,  GRID 23W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 80 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x20 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125, GRID 23W o equivalente.** |
| 07814560 | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100,  GRID 14W | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca Diametro x P: 200 x 20 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 100, GRID 14W o equivalente.** |
| 07814620 | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125,  GRID 24W | Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, colore bianco opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in gres ceramico con passaggio aria laterale ed aggancio ad incastro.  Dimensioni placca Diametro x P: 200 x 20 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta circolare, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in gres colore bianco opaco, DN 125, GRID 24W o equivalente.** |
| 07814640 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 100,  GRID 15G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox di colore grigio opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 100, GRID 15G o equivalente.** |
| 07814660 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 125,  GRID 25G | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox di colore grigio opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco DN 125, GRID 25G o equivalente.** |
| 07814630 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 100,  GRID 16W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 100 mm (area di passaggio aria 64 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in vetro temperato con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 100, GRID 16W o equivalente.** |
| 07814650 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 125,  GRID 26W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 125 mm (area di passaggio aria 100 cmq)  Retina anti-insetti in ABS autoestinguente  Placca frontale in vetro temperato con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 200x200x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 125, GRID 26W o equivalente.** |
| 07814680 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco, DN 80,  GRID 37W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox di colore grigio opaco.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 80 mm  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 150x150x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in acciaio inox, colore, grigio opaco, DN 80, GRID 37W o equivalente.** |
| 07814670 | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 80,  GRID 36W | Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato.  Costituita da:  Supporto a muro diametro 80 mm  Placca frontale in acciaio inox con passaggio aria laterale ed aggancio a magneti.  Dimensioni placca LxHxP: 150x150x25 mm.  **Marca Emmeti - Modello Bocchetta quadrata, tipo “Griglia decorativa”, di estrazione o immissione, in vetro temperato, DN 80, GRID 36W o equivalente.** |
| 07814690 | Filtro per griglia quadra | Filtro antipolvere per griglia quadra 170 x 170 mm.  **Marca Emmeti - Modello Filtro per griglia quadra o equivalente.** |