|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 52000380 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 400 W con cronotermostato settimanale incorporato,  colore bianco,  770-600 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontali: Ø 22 mm  Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia  Cronotermostato settimanale incorporato, con tasti e display, per accensione e spegnimento e l’impostazione della temperatura ambiente e delle modalità di funzionamento: Comfort, Eco, Antigelo e rilevamento Finestra Aperta.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro e spina Schuko.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 400 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x7700x30 mm * Peso: 10,11 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 400 W, con cronotermostato settimanale incorporato, colore bianco, 770-600 o equivalente.** |
| 52000382 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 500 W con cronotermostato settimanale incorporato, colore bianco,  1150-500 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontale: Ø 22 mm  Tubi verticale: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia  Cronotermostato settimanale incorporato, con tasti e display, per accensione e spegnimento e l’impostazione della temperatura ambiente e delle modalità di funzionamento: Comfort, Eco, Antigelo e rilevamento Finestra Aperta.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro e spina Schuko.  **Dati tecnici:**   * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 500 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x7700x30 mm * Peso: 13,82 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 500 W, con cronotermostato settimanale incorporato, colore bianco, 1150-500 o equivalente.** |
| 52000384 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 800 W con cronotermostato settimanale incorporato,  colore bianco 1755-500 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontale: Ø 22 mm  Tubi verticale: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia  Cronotermostato settimanale incorporato, con tasti e display, per accensione e spegnimento e l’impostazione della temperatura ambiente e delle modalità di funzionamento: Comfort, Eco, Antigelo e rilevamento Finestra Aperta.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro e spina Schuko.  **Dati tecnici:**   * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 800 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x7700x30 mm * Peso: 18,63 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 800 W, con cronotermostato settimanale incorporato, colore bianco, 1755-500 o equivalente.** |
| 52000386 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 1000 W con cronotermostato settimanale incorporato,  colore bianco 1755-600 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontale: Ø 22 mm  Tubi verticale: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia  Cronotermostato settimanale incorporato, con tasti e display, per accensione e spegnimento e l’impostazione della temperatura ambiente e delle modalità di funzionamento: Comfort, Eco, Antigelo e rilevamento Finestra Aperta.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro e spina Schuko.  **Dati tecnici:**   * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 1000 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x7700x30 mm * Peso: 21,31 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 1000 W, con cronotermostato settimanale incorporato, colore bianco, 1755-600 o equivalente.** |
| 52000340 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 400 W senza controllo incorporato,  colore bianco  770-600 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontali: Ø 22 mm  Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 400 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x7700x30 mm * Peso: 9,71 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 400 W, senza controllo incorporato, colore bianco, 770-600 o equivalente.** |
| 52000342 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 500 W senza controllo incorporato,  colore bianco  1150-500 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontale: Ø 22 mm  Tubi verticale: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 500 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 500x1150x30 mm * Peso: 12,22 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 500 W, senza controllo incorporato, colore bianco, 1150-500 o equivalente.** |
| 52000388 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 800 W senza controllo incorporato,  colore bianco  1755-500 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontale: Ø 22 mm  Tubi verticale: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 800 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 500x1755x30 mm * Peso: 18,23 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 800 W, senza controllo incorporato, colore bianco, 1755-500 o equivalente.** |
| 52000346 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 1000 W senza controllo incorporato,  colore bianco  1755-600 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e verniciato a polveri, colore bianco RAL 9016.  Tubi orizzontale: Ø 22 mm  Tubi verticale: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 1000 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x1755x30 mm * Peso: 18,23 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 1000 W, senza controllo incorporato, colore bianco, 1755-600 o equivalente.** |
| 52000360 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 300 W senza controllo incorporato, cromato,  770-600 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e cromato.  Tubi orizzontali: Ø 22 mm  Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 300 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x7700x30 mm * Peso: 9,71 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 300 W, senza controllo incorporato, cromato, 770-600 o equivalente.** |
| 52000362 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 400 W senza controllo incorporato, cromato,  1150-500 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e cromato.  Tubi orizzontali: Ø 22 mm  Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 400 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 500x1150x30 mm * Peso: 12,22 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 400 W, senza controllo incorporato, cromato, 1150-500 o equivalente.** |
| 52000390 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 600 W senza controllo incorporato, cromato,  1755-500 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e cromato.  Tubi orizzontali: Ø 22 mm  Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 600 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 500x1755x30 mm * Peso: 18,23 kg   **Marca Emmeti – Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 600 W, senza controllo incorporato, cromato, 1755-500 o equivalente.** |
| 52000366 | Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 700 W senza controllo incorporato, cromato,  1755-600 | Scaldasalviette elettrico con tubi orizzontali diritti a sezione circolare.  Costruzione in acciaio saldobrasato e cromato.  Tubi orizzontali: Ø 22 mm  Tubi verticali: profilo a D, 40 x 30 mm  Elemento riscaldante: resistenza elettrica a cartuccia.  Senza controllo incorporato e senza spina elettrica.  Fornito completo di kit di fissaggio a muro.  **Dati tecnici:**   * Liquido termovettore: glicole propilenico * Alimentazione elettrica: 230 Vac/ 50 Hz * Classe di isolamento elettrico I; IP44 * Lunghezza cavo: 1200 mm * Potenza elettrica nominale: 700 W (+5/10%) * Dimensioni (LxHxP) 600x1755x30 mm * Peso: 20,91 kg   **Marca Emmeti – M Modello Scaldasalviette elettrico, dritto, in acciaio, Canaletto E 700 W, senza controllo incorporato, cromato, 1755-600 o equivalente.** |
| 52900318 | Mensola a parete regolabile RV1 colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete regolabile per radiatori Palladio da abbinare con il distanziale.  Colore: Bianco RAL 9016  Lunghezza regolabile: 70 ÷ 90 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete RV1 per radiatori Palladio bianco RAL 9016 o equivalente.** |
|  | Mensola a parete regolabile RV1 colorata | Mensola a parete regolabile per radiatori Palladio da abbinare con il distanziale.  Colore: *Vedere gamma colori*  Lunghezza regolabile: 70 ÷ 90 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete RV1 per radiatori Palladio colorata o equivalente.** |
| 52900320 | Mensola a parete regolabile RV2 colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete regolabile per radiatori Palladio da abbinare con il distanziale.  Colore: Bianco RAL 9016  Lunghezza regolabile: 90 ÷ 140 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete RV2 per radiatori Palladio bianco RAL 9016 o equivalente.** |
|  | Mensola a parete regolabile RV2 colorata | Mensola a parete regolabile per radiatori Palladio da abbinare con il distanziale.  Colore: *Vedere gamma colori*  Lunghezza regolabile: 90 ÷ 140 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete RV2 per radiatori Palladio colorata o equivalente.** |
| 52900322 | Mensola a parete regolabile RV3 colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete regolabile per radiatori Palladio da abbinare con il distanziale.  Colore: Bianco RAL 9016  Lunghezza regolabile: 130 ÷ 210 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete RV3 per radiatori Palladio bianco RAL 9016 o equivalente.** |
|  | Mensola a parete regolabile RV3 colorata | Mensola a parete regolabile per radiatori Palladio da abbinare con il distanziale.  Colore: *Vedere gamma colori*  Lunghezza regolabile: 130 ÷ 210 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete RV3 per radiatori Palladio colorata o equivalente.** |
| 52900324 | Distanziale in plastica trasparente | Distanziale in plastica trasparente per radiatori Palladio per abbinamento con una singola mensola a parete regolabile RV.  Distanza dalla parete regolabile: 10 ÷ 60 mm  **Marca Emmeti – Modello Distanziale in plastica trasparente per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 52900360 | Mensola a parete  Rad. H 155 – 2 colonne colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete per radiatori Palladio a 2 colonne H 155 mm  Colore: Bianco RAL 9016  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 2 colonne colore bianco RAL 9016 per radiatori Palladio o equivalente.** |
|  | Mensola a parete  Rad. H 155 – 2 colonne colorato | Mensola a parete per radiatori Palladio a 2 colonne H 155 mm  Colore: *Vedere gamma colori*  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 2 colonne colorato per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 52900362 | Mensola a parete  Rad. H 155 – 3 colonne colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete per radiatori Palladio a 3 colonne H. 155 mm  Colore: Bianco RAL 9016  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 3 colonne colore bianco RAL 9016 per radiatori Palladio o equivalente.** |
|  | Mensola a parete  Rad. H 155 – 3 colonne colorato | Mensola a parete per radiatori Palladio a 3 colonne H 155 mm  Colore: *Vedere gamma colori*  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 3 colonne colorato per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 52900364 | Mensola a parete  Rad. H 155 – 4 colonne colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete per radiatori Palladio a 4 colonne H 155 mm  Colore: Bianco RAL 9016  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 4 colonne colore bianco RAL 9016 per radiatori Palladio o equivalente.** |
|  | Mensola a parete  Rad. H 155 – 4 colonne colorato | Mensola a parete per radiatori Palladio a 4 colonne H 155 mm  Colore: *Vedere gamma colori*  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 4 colonne colorato per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 52900366 | Mensola a parete  Rad. H 155 – 5 colonne colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete per radiatori Palladio a 5 colonne H 155 mm  Colore: Bianco RAL 9016  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 5 colonne colore bianco RAL 9016 per radiatori Palladio o equivalente.** |
|  | Mensola a parete  Rad. H 155 – 5 colonne colorato | Mensola a parete per radiatori Palladio a 5 colonne H 155 mm  Colore: *Vedere gamma colori*  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 5 colonne colorato per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 52900368 | Mensola a parete  Rad. H 155 – 6 colonne colore bianco RAL 9016 | Mensola a parete per radiatori Palladio a 6 colonne H 155 mm  Colore: Bianco RAL 9016  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 6 colonne colore bianco RAL 9016 per radiatori Palladio o equivalente.** |
|  | Mensola a parete  Rad. H 155 – 6 colonne colorato | Mensola a parete per radiatori Palladio a 6 colonne H 155 mm  Colore: *Vedere gamma colori*  Distanza dalla parete: 40 mm  **Marca Emmeti – Modello Mensola a parete Rad. H 155 – 6 colonne colorato per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 52900398 | Chiave in plastica per riduzioni e tappi | Chiave in plastica per riduzioni e tappi per radiatori Palladio  Presa chiave per:   * Tappo cieco 1/2" * Valvola di sfiato (CH 22) * Riduzioni per radiatori con attacco da 1” (CH 32) * Adattatori per radiatori con attacco da 1” (CH 41)   **Marca Emmeti – Modello Chiave in plastica per riduzioni e tappi per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 52900810 | Riduzione 1/2" M - 3/8" F nichelato | Riduzione 1/2" M - 3/8" F nichelato.  **Marca Emmeti - Modello Riduzione 1/2" M - 3/8" F nichelato o equivalente.** |
| 52900372 | Riduzione 3/4" M - 3/8" F nichelato | Riduzione 3/4" M - 3/8" F nichelato.  **Marca Emmeti - Modello Riduzione 3/4" M - 3/8" F nichelato o equivalente.** |
| 52900374 | Riduzione 3/4" M – 1/2" F nichelato | Riduzione 3/4" M – 1/2" F nichelato.  **Marca Emmeti - Modello Riduzione 3/4" M – 1/2" F nichelato o equivalente.** |
| 90004930 | Tappo cieco con O-Ring 1/2" nichelato | Tappo cieco con O-Ring 1/2" per radiatori Palladio  Misura: 1/2" M  Finitura: nichelato  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco con O-Ring 1/2" nichelato per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 92790414 | Tappo cieco con O-Ring 1/2" con calotta bianca | Tappo cieco con O-Ring 1/2" per radiatori Palladio  Misura: 1/2" M  Colore: Bianco  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco con O-Ring 1/2" con calotta bianca per radiatori Palladio o equivalente.** |
| 00410021 | Valvola di sfiato da 1/2" | Valvola di sfiato per radiatori da 1/2", apertura/chiusura con chiave.  Confezione da 10 pz.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di sfiato da 1/2" o equivalente.** |
| 00410121 | Valvola di sfiato da 1/2" | Valvola di sfiato per radiatori da 1/2", apertura/chiusura con chiave.  Confezione da 1 pz.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di sfiato da 1/2" o equivalente.** |
| 52900998 | Valvola di sfiato manuale da 1/2" | Valvola di sfiato manuale per radiatori da 1/2”.  Confezione da 1 pz.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di sfiato manuale da 1/2" o equivalente.** |
| 00408330 | Chiave per sfiato | Chiave, in plastica, per manovra della valvola di sfiato .  **Marca Emmeti – Modello Chiave per sfiato o equivalente** |
| 52900400 | Spazzola pulizia | Spazzola pulizia per radiatori Palladio.  **Marca Emmeti – Modello Spazzola pulizia per radiatori Palladio o equivalente** |
| 52900390 | Asta “tira-nippli” a testa esagonale 1000 mm | Asta “tira-nippli” a testa esagonale per blocchi con un massimo di 19 elementi.  Lunghezza: 1000 mm  **Marca Emmeti – Modello Asta “tira-nippli” a testa esagonale 1000 mm o equivalente.** |
| 52900392 | Asta “tira-nippli” a testa esagonale 1600 mm | Asta “tira-nippli” a testa esagonale per blocchi con un massimo di 30 elementi.  Lunghezza: 1600 mm  **Marca Emmeti – Modello Asta “tira-nippli” a testa esagonale 1600 mm o equivalente.** |
| 52900394 | Asta “tira-nippli” a testa esagonale 2200 mm | Asta “tira-nippli” a testa esagonale per blocchi con un massimo di 40 elementi.  Lunghezza: 2200 mm  **Marca Emmeti – Modello Asta “tira-nippli” a testa esagonale 2200 mm o equivalente.** |
| 52900396 | Chiave “gira-maschi” per asta “tira-nippli” | Chiave “gira-maschi” per asta “tira-nippli”.  **Marca Emmeti – Modello Chiave “gira-maschi” per asta “tira-nippli” o equivalente.** |