|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 01293890 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 2 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio ~~da~~ 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 2 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293892 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 3 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 3 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293894 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 4 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293896 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 5 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293898 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 6 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293900 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 7 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293902 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 8 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie:   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293904 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 9 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293906 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 10 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293908 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 11 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293910 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1” 12 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1” 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294694 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 4 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294696 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 5 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294698 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 6 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294700 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 7 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294702 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 8 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294704 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 9 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294706 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 10 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294708 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 11 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294710 | Topway  Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 12 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, con derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Valvole a regolazione manuale predisposte per teste elettrotermiche con ghiera M30x1,5 * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 vie * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di ritorno a barra singola da 1”1/4 vie con 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298620 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 2 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 2 vie   **Marca Emmeti – Modello Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298622 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 3 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 3 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298624 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 4 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298626 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 5 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298628 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 6 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298630 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 7 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298632 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 8 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298634 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 9 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298636 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 10 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298638 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 11 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298640 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 12 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1” 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298864 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 4 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298866 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 5 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298868 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 6 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298870 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 7 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298872 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 8 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298874 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 9 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298876 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 10 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298878 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 11 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298880 | Topway  Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 12 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori e derivazione maschio da 24x19.  Completo di:   * Detentori, a doppia regolazione * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con detentori a barra singola da 1”1/4 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298120 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 2 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi 1/2” F per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 2 vie   **Marca Emmeti – Modello Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298122 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 3 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 3 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298124 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 4 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298126 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 5 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie:5   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298128 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 6 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298130 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 7 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298132 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 8 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298134 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 9 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298136 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 10 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 3/4” Eurocono, Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298138 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 11 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298140 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 12 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1” 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298364 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 4 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298366 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 5 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298368 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 6 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298370 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 7 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298372 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 8 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298374 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 9 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298376 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 10 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298378 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 11 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01298380 | Topway  Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4 12 vie 24x19 | Collettore di mandata a barra singola, in ottone nichelato, con detentori con misuratori di portata incorporati e derivazioni maschio 24x19.  Completo di:   * Detentori con misuratori di portata incorporati (0÷4 l/min) * Attacchi aggiuntivi per la valvola di sfiato e rubinetto di scarico   **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 90 °C * Pressione massima: 6 bar * Filettatura di testa: 1” F1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di mandata con misuratori di portata a barra singola da 1”1/4** **12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293260 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4" con 2 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 2 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Topway Collettore di distribuzione a 3/4" con 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293262 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 3 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 3 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293264 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 4 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293266 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” con | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293268 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 6 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293270 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 7 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 7   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293272 | Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 8 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293274 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 9 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 9   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293276 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 10 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293278 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 11 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293280 | Topway  Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 12 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 36 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione a barra singola da 3/4” 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293290 | Topway  Collettore di distribuzione da 3/4” 2 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 2 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293292 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 3 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 3 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293294 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 4 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293296 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 5 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293298 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 6 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293300 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 7 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293302 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 8 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293304 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 9 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293306 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 10 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293308 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 11 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293310 | Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 12 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 3/4” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 3/4" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 3/4” 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293830 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 2 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 2 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293832 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 3 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 3 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293834 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 4 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293836 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 5 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293838 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 6 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293840 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 7 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293842 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 8 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293844 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 9 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293846 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 10 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293848 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 11 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293850 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 12 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1” * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1” 12 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01293860 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 2 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 2 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 2 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293862 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 3 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 3 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 3 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293864 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 4 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 4 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293866 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 5 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 5 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293868 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 6 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 6 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293870 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 7 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 7 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293872 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 8 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 8 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293874 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 9 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 9 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293876 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 10 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4" Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 10 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293878 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 11 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da3/4” Eurocono * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 11 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01293880 | Topway  Collettore di distribuzione da 1” 12 vie 3/4” Eurocono | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1” con derivazioni maschio 3/4” Eurocono.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1" * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio da 3/4"   Eurocono   * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12 vie   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione da 1" con 12 vie 3/4” Eurocono o equivalente.** |
| 01294634 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 4 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 4   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294636 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 5 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 5   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 5 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294638 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 6 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 6   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 6 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294640 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 7 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 7   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 7 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294642 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 8 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 8   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 8 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294644 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 9 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 9   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 9 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294646 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 10 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 10   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 10 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294648 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 11 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 11   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 11 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01294650 | Topway  Collettore di distribuzione da 1”1/4 12 vie 24x19 | Collettore di distribuzione a barra singola, in ottone nichelato, da 1”1/4 con derivazioni maschio 21x19.  Foro superiore 1/2” F per valvola di sfiato.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima: 110 °C * Pressione massima: 10 bar * Filettatura di testa: G 1"1/4 * Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 24x19 * Interasse derivazioni: 50 mm * N° vie: 12   **Marca Emmeti – Modello Topway Collettore di distribuzione 1”1/4 12 vie 24x19 o equivalente.** |