|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07917566 | Controllo WIFI  per X-Revo | Controllo WIFI per climatizzatore X-Revo.  Frequenza 2,4 GHz.  Massima potenza di trasmissione: 17 dBm.  Dimensione LxHxP 51x28x13 mm.  Temperatura di funzionamento: da -10 a 40 °C.  Umidità relativa di funzionamento: da 10 a 95 %.  **Marca Emmeti – Modello Controllo WIFI per X-Revo o equivalente.** |
| 07917516 | Controllo a filo  per X-Revo | Controllo a filo per climatizzatore X-Revo.  Cavo schermato 4 x 0,75 mm2.  Lunghezza cavo: 10 m.  Temperatura di funzionamento: da -5 a 43 °C.  Umidità relativa di funzionamento: da 10 a 95 %.  Tensione di alimentazione: 12 – 17 Vdc  **Marca Emmeti – Modello Controllo a filo per X-Revo o equivalente.** |