|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07245390 | Filtro acqua inox  1” F-F | Filtro a rete, con tappo di ispezione, in acciaio inox AISI 304.  Misura: 1” F-F.  **Marca Emmeti – Modello Filtro in acciaio inox 1” F-F o equivalente.** |
| 07245400 | Filtro acqua inox  1” ¼ F-F | Filtro a rete, con tappo di ispezione, in acciaio inox AISI 304.  Misura: 1” 1/4 F-F.  **Marca Emmeti – Modello Filtro in acciaio inox 1” 1/4 F-F o equivalente.** |
| 07245220 | Set supporti antivibranti  (4 pz) | Set N° 4 antivibranti specifici per il refrigeratore/pompa di calore MIRAI SMI 4.0.  **Marca Emmeti – Modello Set 4 antivibranti per MIRAI SMI o equivalente.** |
| 02410500 | Flessibile antivibrante 1” M-F lunghezza 20 cm | Tubo flessibile antivibrante con raccordi in acciaio zincato.  Lunghezza: 20 cm  Filettatura: 1” M-F  **Marca Emmeti – Modello Tubo flessibile antivibrante lunghezza 20 cm, attacchi 1” M-F o equivalente.** |
| 02410502 | Flessibile antivibrante 1”1/4 M-F lunghezza 20 cm | Tubo flessibile antivibrante con raccordi in acciaio zincato.  Lunghezza: 20 cm  Filettatura: 1”1/4 M-F  **Marca Emmeti – Modello Tubo flessibile antivibrante lunghezza 20 cm, attacchi 1” ¼ M-F o equivalente.** |
| 27180620 | Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato  1” M x DN 32 | Coppia di raccordi diritti, a stringere, per tubo multistrato, con O-Ring.  Costruzione: ottone nichelato.  Misura: 1” M x DN 32.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato 1” M x DN 32 o equivalente.** |
| 27180622 | Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato  1” F x DN 32 | Coppia di raccordi diritti, a stringere, per tubo multistrato, con O-Ring.  Costruzione: ottone nichelato.  Misura: 1” F x DN 32.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di raccordi a stringere per tubo multistrato 1” F x DN 32 o equivalente.** |
| 01425830 | Valvola Modulo 3 vie deviatrice per produzione acqua calda sanitaria 1” F | Valvola deviatrice motorizzata a 3 vie da 1” F per produzione acqua calda sanitaria con un accumulo/ bollitore separato.  Collegamento alla scheda elettrica TERMINAL BLOCK.  **Marca Emmeti – Modello Modulo 3 vie 1” F o equivalente.** |
| 07245210 | Sonda temperatura ACS per pompe di calore | Sonda di temperatura ACS (NTC 10kOhm 25 °C IP68) per pompe di calore, da collegare alla morsettiera PCB – Terminal Block.  **Marca Emmeti – Modello Sonda temperatura ACS per pompe di calore o equivalente.** |
| 00510690 | Pozzetto per termometro  Ø 10  L=302 mm | Pozzetto per termometro secondo norme ISPEL con attacco da 1/2" M.  Misura: Ø 10 mm  Lunghezza: 302 mm  Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1)  **Marca Emmeti – Modello Pozzetto per termometro Ø 10 L=302 mm o equivalente.** |
| 07245450 | Valvola antigelo  1” M-M  per pompe di calore | Valvola antigelo 1” M-M.  Prevedere n. 1 valvola sulla tubazione di mandata e n. 1 valvola sulla tubazione di ritorno, da installare nel punto più basso di ciascuna tubazione, vicina alla pompa di calore.  **Marca Emmeti – Modello Valvola antigelo 1” M-M per pompe di calore o equivalente.** |
| 07245460 | Valvola antigelo  1” F dado girevole-1” M  per pompe di calore | Valvola antigelo 1” F dado girevole-1” M.  Prevedere n. 1 valvola sulla tubazione di mandata e n. 1 valvola sulla tubazione di ritorno, da installare nel punto più basso di ciascuna tubazione, vicina alla pompa di calore.  **Marca Emmeti – Modello Valvola antigelo 1” F dado girevole-1” M per pompe di calore o equivalente.** |
| 07245470 | Valvola antigelo  1”1/4 M-M  per pompe di calore | Valvola antigelo 1”1/4 M-M.  Prevedere n. 1 valvola sulla tubazione di mandata e n. 1 valvola sulla tubazione di ritorno, da installare nel punto più basso di ciascuna tubazione, vicina alla pompa di calore.  **Marca Emmeti – Modello Valvola antigelo 1”1/4 M-M per pompe di calore o equivalente.** |
| 07245370 | Kit vaso espansione 8 litri per collegamento a collettore | Kit vaso di espansione da 8 litri, con accessori vari, per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox per tramezzo da 80 mm H= 120 mm.  **Marca Emmeti – Modello Kit vaso espansione 8 litri per collegamento a collettore o equivalente.** |
| 07245380 | Kit vaso espansione 10 litri per collegamento a collettore | Kit vaso di espansione da 10 litri, con accessori vari, per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox per tramezzo da 120 mm H= 120 mm.  **Marca Emmeti – Modello Kit vaso espansione 10 litri per collegamento a collettore o equivalente.** |