|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 01241850 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 3/8" | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 3/8" o equivalente.** |
| 01241852 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1/2" | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1/2" o equivalente.** |
| 01241854 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 3/4" | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 3/4" o equivalente.** |
| 01241856 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1" | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1" o equivalente.** |
| 01241858 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1"1/4 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1"1/4 o equivalente.** |
| 01241860 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1"1/2 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 1"1/2 o equivalente.** |
| 01241862 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 2" | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 2" o equivalente.** |
| 01241864 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 2"1/2 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 2"1/2 o equivalente.** |
| 01241866 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 3" | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 3" o equivalente.** |
| 01241868 | Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 4" | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo in acciaio zincato Misura 4" o equivalente.** |
| 01241528 | Coppia di mensole per radiatori tubolari L 160 | Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari a colonna.  Misura L 160, per 2 colonne  **Marca Emmeti - Modello Coppia di mensole per radiatori tubolari L 160 o equivalente.** |
| 01241530 | Coppia di mensole per radiatori tubolari L 190 | Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari a colonna.  Misura L 190, per 2-3 colonne  **Marca Emmeti - Modello Coppia di mensole per radiatori tubolari L 190 o equivalente.** |
| 01241526 | Coppia di mensole per radiatori tubolari L 230 | Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari a colonna.  Misura L 230, per 4-5 colonne  **Marca Emmeti - Modello Coppia di mensole per radiatori tubolari L 230 o equivalente.** |
| 01241534 | Coppia di mensole per radiatori tubolari L 290 | Coppia di mensole verniciate bianche per radiatori tubolari a colonna.  Misura L 290, per 6 colonne  **Marca Emmeti - Modello Coppia di mensole per radiatori tubolari L 290 o equivalente.** |
| 01229040 | Mensola per radiatori in alluminio 7x170 circolare | Mensole verniciata bianca per radiatori in alluminio.  Misura 7x170 circolare  **Marca Emmeti - Modello Mensola per radiatori in alluminio 7x170 circolare o equivalente.** |
| 01229050 | Mensola per radiatori in alluminio 7x170 piatta | Mensole verniciata bianca per radiatori in alluminio.  Misura 7x170 piatta  **Marca Emmeti - Modello Mensola per radiatori in alluminio 7x170 piatta o equivalente.** |
| 01229060 | Mensola per radiatori in ghisa 12x205 | Mensole verniciata bianca per radiatori in ghisa sezione circolare.  Misura 12x205  **Marca Emmeti - Modello Mensola per radiatori in ghisa 12x205 o equivalente.** |
| 01229062 | Mensola per radiatori in ghisa 12x230 | Mensole verniciata bianca per radiatori in ghisa sezione circolare.  Misura 12x230  **Marca Emmeti - Modello Mensola per radiatori in ghisa 12x230 o equivalente.** |
| 01229064 | Mensola per radiatori in ghisa 12x260 | Mensole verniciata bianca per radiatori in ghisa sezione circolare.  Misura 12x260  **Marca Emmeti - Modello Mensola per radiatori in ghisa 12x260 o equivalente.** |
| 06230015 | Guarnizione per tappo e riduzione 1/2" | Guarnizione per tappo e riduzione.  Misura 1/2"; 27,5/1,0 mm  **Marca Emmeti - Modello Guarnizione per tappo e riduzione 1/2" o equivalente.** |
| 06230020 | Guarnizione per tappo e riduzione 3/4" | Guarnizione per tappo e riduzione.  Misura 3/4"; 34,5/1,0 mm  **Marca Emmeti - Modello Guarnizione per tappo e riduzione 3/4" o equivalente.** |
| 06230025 | Guarnizione per tappo e riduzione 1" | Guarnizione per tappo e riduzione.  Misura 1"; 47,0/2,0 mm  **Marca Emmeti - Modello Guarnizione per tappo e riduzione 1" o equivalente.** |
| 06230035 | Guarnizione per tappo e riduzione 1"1/4 | Guarnizione per tappo e riduzione.  Misura 1"1/4; 56,5/2,0 mm  **Marca Emmeti - Modello Guarnizione per tappo e riduzione 1"1/4 o equivalente.** |
| 06230030 | Guarnizione per tappo e riduzione 1" 42,5 mm | Guarnizione per tappo e riduzione.  Misura 1"; 42,5/2,0 mm  **Marca Emmeti - Modello Guarnizione per tappo e riduzione 1" 42,5 mm o equivalente.** |
| 01220132 | Rosetta bianca Misura 12 | Rosetta bianca singola.  Pz confezione: 25  **Marca Emmeti - Modello Rosetta bianca Misura 12 o equivalente.** |
| 01220134 | Rosetta bianca Misura 14 | Rosetta bianca singola.  Pz confezione: 25  **Marca Emmeti - Modello Rosetta bianca Misura 14 o equivalente.** |
| 01220136 | Rosetta bianca Misura 16 | Rosetta bianca singola.  Pz confezione: 25  **Marca Emmeti - Modello Rosetta bianca Misura 16 o equivalente.** |
| 01220138 | Rosetta bianca Misura 18 = 3/8” | Rosetta bianca singola.  Pz confezione: 25  **Marca Emmeti - Modello Rosetta bianca Misura 18 = 3/8” o equivalente.** |
| 01220142 | Rosetta bianca Misura 22 = 1/2" | Rosetta bianca singola.  Pz confezione: 25  **Marca Emmeti - Modello Rosetta bianca Misura 22 = 1/2” o equivalente.** |