|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 01516030 | Sigillante Loctite rotolo 150 m | Sigillante Loctite con barattolo rotolo da 150 metri.  **Marca Emmeti - Modello Sigillante Loctite rotolo 150 m o equivalente.** |
| 01516020 | Canapa  12 kg netti | Canapa da 12 kg netti.  **Marca Emmeti - Modello Canapa 12 kg netti o equivalente.** |
| 01914032 | 10 rotoli PTFE normale | Rotolo PTFE normale, in confezione da 10 rotoli.  **Marca Emmeti - Modello 10 rotoli PTFE normale o equivalente.** |
| 01914034 | 10 rotoli PTFE per gas | Rotolo PTFE per gas, in confezione da 10 rotoli.  **Marca Emmeti - Modello 10 rotoli PTFE per gas o equivalente.** |
| 01518530 | Pasta verde normale  500 g | Pasta verde normale da 500 grammi.  **Marca Emmeti - Modello Pasta verde normale 500 g o equivalente.** |
| 01518540 | Pasta verde ai siliconi per gas  500 g | Pasta verde ai siliconi per gas da 500 grammi.  **Marca Emmeti - Modello Pasta verde ai siliconi per gas 500 g o equivalente.** |
| 01518500 | Pasta verde kolden 400 ml | Pasta verde kolden, barattolo da 400 grammi.  **Marca Emmeti - Modello Pasta verde kolden 400 ml o equivalente.** |
| 01241500 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 15-19 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 15-19 mm; 3/8"  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 15-19 mm o equivalente.** |
| 01241502 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 21-23 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 21-23 mm; 1/2"  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 21-23 mm o equivalente.** |
| 01241504 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 26-28 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 26-28 mm; 3/4"  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 26-28 mm o equivalente.** |
| 01241506 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 32-35 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 32-35 mm; 1"  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 32-35 mm o equivalente.** |
| 01241508 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 40-43 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 40-43 mm; 1"1/4  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 40-43 mm o equivalente.** |
| 01241510 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 48-56 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 48-56 mm; 1"1/2  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 48-56 mm o equivalente.** |
| 01241512 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 54-58 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 54-58 mm  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 54-58 mm o equivalente.** |
| 01241516 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 62-67 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 62-67 mm  **Marca Emmeti – Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 62-67 mm o equivalente.** |
| 01241514 | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 74-80 mm | Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato.  Lamiera 20 x 1,5 mm, dado attacco M8/10  Misura: 74-80 mm; 2"1/2  **Marca Emmeti - Modello Collare fermatubo fonoisolante in acciaio zincato 74-80 mm o equivalente.** |
| 01241520 | Vite di congiunzione con tassello Ø 8 x 90 | Vite di congiunzione con tassello.  Misura vite: Ø 8 x 90  Misura tassello: Ø 10 x 60  **Marca Emmeti - Modello Vite di congiunzione con tassello Ø 8 x 90 o equivalente.** |