|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 07912020 | Tubo in rame per il condizionamento Ø 1/4" L = 50 m | Tubo in rame conforme alla norma UNI EN 12735-1.  Rivestimento esterno: guaina/pellicola in polietilene estruso LD-PE di colore bianco  Autoestinguenza: Classe 1 secondo UNI 9177.  Temperatura id esercizio consentita: da -80 a +105°C.  Rotolo da 50 m.  **Marca Emmeti – Modello Tubo in rame per il condizionamento Ø 1/4" L = 50 m o equivalente.** |
| 07912024 | Tubo in rame per il condizionamento Ø 3/8" L = 50 m | Tubo in rame conforme alla norma UNI EN 12735-1.  Rivestimento esterno: guaina/pellicola in polietilene estruso LD-PE di colore bianco  Autoestinguenza: Classe 1 secondo UNI 9177.  Temperatura id esercizio consentita: da -80 a +105°C.  Rotolo da 50 m.  **Marca Emmeti – Modello Tubo in rame per il condizionamento Ø 3/8" L = 50 m o equivalente.** |
| 07912028 | Tubo in rame per il condizionamento Ø 1/2" L = 50 m | Tubo in rame conforme alla norma UNI EN 12735-1.  Rivestimento esterno: guaina/pellicola in polietilene estruso LD-PE di colore bianco  Autoestinguenza: Classe 1 secondo UNI 9177.  Temperatura id esercizio consentita: da -80 a +105°C.  Rotolo da 50 m.  **Marca Emmeti – Modello Tubo in rame per il condizionamento Ø 1/2" L = 50 m o equivalente.** |
| 07912032 | Tubo in rame per il condizionamento Ø 5/8" L = 50 m | Tubo in rame conforme alla norma UNI EN 12735-1.  Rivestimento esterno: guaina/pellicola in polietilene estruso LD-PE di colore bianco  Autoestinguenza: Classe 1 secondo UNI 9177.  Temperatura id esercizio consentita: da -80 a +105°C.  Rotolo da 50 m.  **Marca Emmeti – Modello Tubo in rame per il condizionamento Ø 5/8" L = 50 m o equivalente.** |
| 07912034 | Tubo in rame per il condizionamento Ø 3/4" L = 50 m | Tubo in rame conforme alla norma UNI EN 12735-1.  Rivestimento esterno: guaina/pellicola in polietilene estruso LD-PE di colore bianco  Autoestinguenza: Classe 1 secondo UNI 9177.  Temperatura id esercizio consentita: da -80 a +105°C.  Rotolo da 50 m.  **Marca Emmeti – Modello Tubo in rame per il condizionamento Ø 3/4" L = 50 m o equivalente.** |
| 07913755 | Valvola di non ritorno per scarico condensa | Valvola di non ritorno antiodore e antinsetti per lo scarico della condensa.  Installazione verticale.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di non ritorno per scarico condensa o equivalente.** |
| 07909629 | Gommino antivibrante per il condizionamento | Gommini antivibranti per unità esterne di condizionamento.  Misura: 30x30 mm (M8).  **Marca Emmeti – Modello Gommino antivibrante per il condizionamento o equivalente.** |
| 07909113 | Pompa di scarico condensa | Pompa di scarico della condensa per i condizionatori Split.  **Dati tecnici:**   * Portata massima: 15 l/h * Potenza elettrica: 19 W * Dislivello massimo in aspirazione: 2 m * Dislivello massimo in mandata: 10 m * Tensione di alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz * Grado di protezione: IP 64 * Livello sonoro: 20,2 dB(A) rilevato ad 1 metro * Temperatura di utilizzo: 5-45°C   **Marca Emmeti – Modello Pompa di scarico condensa o equivalente.** |
| 07916620 | Copertura unità esterna di condizionamento | Copertura per unità esterna di condizionamento realizzata in PVC in colore grigio cucito e ribordato con finiture antistrappo (non termosaldato), provvisto di nastri di chiusura e apertura laterale per l’uscita dei tubi frigoriferi.  Resistente ai raggi UV.  Misura: 810x560x290 mm  **Marca Emmeti – Modello Copertura unità esterna di condizionamento o equivalente.** |
| 07911551 | Kit di protezione per rubinetti 1/4" e 1/2" | Kit di protezione per i rubinetti dell’impianto di condizionamento.  Misura: 1/4" e 1/2"  **Marca Emmeti – Modello Kit di protezione per rubinetti 1/4" e 1/2" o equivalente.** |
| 07911560 | Bacinella raccogli condensa per unità esterna 790x390x30 | Bacinella raccogli condensa per l’unità esterna del condizionatore.  Misura: 790x390x30 mm  **Marca Emmeti – Modello Bacinella raccogli condensa per unità esterna 790x390x30 o equivalente.** |
| 07911570 | Bacinella raccogli condensa per unità esterna 940x420x30 | Bacinella raccogli condensa per l’unità esterna del condizionatore.  Misura: 940x420x30 mm  **Marca Emmeti – Modello Bacinella raccogli condensa per unità esterna 940x420x30 o equivalente.** |
| 07911960 | Staffa a tetto, zincata e verniciata per il condizionamento | Staffa a tetto zincata e verniciata completa di viti e dadi per il fissaggio.  Il peso supportabile dipende dall’inclinazione di montaggio della staffa: min 15° - 80 kg, max 30° - 150 kg.  **Marca Emmeti – Modello Staffa a tetto, zincata e verniciata per il condizionamento o equivalente.** |
| 07000492 | Coppia di staffe di fissaggio per unità esterna | Coppia di staffe di fissaggio per unità esterne complete di viti e dadi per il fissaggio.  Peso supportabile: 240 kg.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di staffe di fissaggio per unità esterna o equivalente.** |
| 07911911 | Coppia di staffe di fissaggio senza supporto per unità esterna | Coppia di staffe di fissaggio senza supporto per unità esterne complete di viti e dadi per il fissaggio.  Peso supportabile: 160 kg.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di staffe di fissaggio senza supporto per unità esterna o equivalente.** |
| 07911920 | Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterna larghezza 750 mm | Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterne complete di viti e dadi per il fissaggio.  Peso supportabile: 110 kg.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterna** **larghezza 750 mm o equivalente.** |
| 07911970 | Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterna + livella | Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterne complete di viti e dadi per il fissaggio e di livella.  Peso supportabile: 100 kg.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterna + livella o equivalente.** |
| 07911931 | Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterna larghezza 960 mm | Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterne complete di viti e dadi per il fissaggio.  Peso supportabile: 150 kg.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di staffe di fissaggio con supporto per unità esterna** **larghezza 960 mm o equivalente.** |
| 07911940 | Coppia di staffe pesanti di fissaggio | Coppia di staffe pesanti complete di viti e dadi per il fissaggio.  Peso supportabile: 200 kg.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di staffe pesanti di fissaggio o equivalente.** |
| 07911590 | Basi a pavimento in PVC | Basi a pavimento in PVC.  Misura: 450x109x100 mm  Carico massimo: 190 kg  **Marca Emmeti – Modello Basi a pavimento in PVC o equivalente.** |
| 07911602 | Tappo bianco di chiusura per basi a pavimento | Tappo bianco di chiusura per basi a pavimento.  **Marca Emmeti – Modello Tappo bianco di chiusura per basi a pavimento o equivalente.** |
| 07911610 | Basi a pavimento in polipropilene | Basi a pavimento in PVC.  Misura: 420x120x72 mm  Carico massimo: 160 kg  **Marca Emmeti – Modello Basi a pavimento in polipropilene o equivalente.** |
| 07911530 | Tubo flessibile per scarico condensa Ø 16 L = 50 m | Tubo flessibile per scarico condensa con diametro interno corrugato da Ø 16 mm.  **Marca Emmeti – Modello Tubo flessibile per scarico condensa Ø 16 L = 50 m o equivalente.** |
| 07911540 | Tubo flessibile per scarico condensa Ø 20 L = 50 m | Tubo flessibile per scarico condensa con diametro interno corrugato da Ø 20 mm.  **Marca Emmeti – Modello Tubo flessibile per scarico condensa Ø 20 L = 50 m o equivalente.** |
| 07911620 | Raccordo a tre vie Ø 20 | Raccordo a tre vie Ø 20 mm.  **Marca Emmeti – Modello Raccordo a tre vie Ø 20 o equivalente.** |
| 07911000 | Canaline per condizionamento 35x30 | Canaline per il condizionamento di misura 35x30 mm.  Barre da 2 m (tolleranza ±1,5%).  Confezione da 64 metri.  **Marca Emmeti – Modello Canaline per condizionamento 35x30 o equivalente.** |
| 07911010 | Canaline per condizionamento 65x50 | Canaline per il condizionamento di misura 65x50 mm.  Barre da 2 m (tolleranza ±1,5%).  Confezione da 24 metri.  **Marca Emmeti – Modello Canaline per condizionamento 65x50 o equivalente.** |
| 07911015 | Canaline per condizionamento 80x60 | Canaline per il condizionamento di misura 80x60 mm.  Barre da 2 m (tolleranza ±1,5%).  Confezione da 16 metri.  **Marca Emmeti – Modello Canaline per condizionamento 80x60 o equivalente.** |
| 07911020 | Canaline per condizionamento 90x65 | Canaline per il condizionamento di misura 90x65 mm.  Barre da 2 m (tolleranza ±1,5%).  Confezione da 16 metri.  **Marca Emmeti – Modello Canaline per condizionamento 90x65 o equivalente.** |
| 07911060 | Supporto di bloccaggio 65x50 | Supporto di bloccaggio di misura 65x50 mm.  Pezzi per confezione: 25.  **Marca Emmeti – Modello Supporto di bloccaggio 56x50 o equivalente.** |
| 07911065 | Supporto di bloccaggio 80x60 | Supporto di bloccaggio di misura 80x60 mm.  Pezzi per confezione: 25.  **Marca Emmeti – Modello Supporto di bloccaggio 80x60 o equivalente.** |
| 07911070 | Supporto di bloccaggio 90x65 | Supporto di bloccaggio di misura 90x65 mm.  Pezzi per confezione: 25.  **Marca Emmeti – Modello Supporto di bloccaggio 90x65 o equivalente.** |
| 07911100 | Giunto con coperchio 35x30 | Giunto con coperchio di misura 35x30 mm.  **Marca Emmeti – Modello Giunto con coperchio 35x30 o equivalente.** |
| 07911110 | Giunto con coperchio 65x50 | Giunto con coperchio di misura 65x50 mm.  **Marca Emmeti – Modello Giunto con coperchio 65x50 o equivalente.** |
| 07911115 | Giunto con coperchio 80x60 | Giunto con coperchio di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Giunto con coperchio 80x60 o equivalente.** |
| 07911120 | Giunto con coperchio 90x65 | Giunto con coperchio di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Giunto con coperchio 90x65 o equivalente.** |
| 07911160 | Passaggio a muro 65x50 | Passaggio a muro di misura 65x50 mm.  **Marca Emmeti – Modello Passaggio a muro 65x50 o equivalente.** |
| 07911165 | Passaggio a muro 80x60 | Passaggio a muro di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Passaggio a muro 80x60 o equivalente.** |
| 07911170 | Passaggio a muro 90x65 | Passaggio a muro di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Passaggio a muro 90x65 o equivalente.** |
| 07911200 | Tappo terminale 35x30 | Tappo terminale di misura 35x30 mm.  **Marca Emmeti – Modello Tappo terminale 35x30 o equivalente.** |
| 07911210 | Tappo terminale 65x50 | Tappo terminale di misura 65x50 mm.  **Marca Emmeti – Modello Tappo terminale 65x50 o equivalente.** |
| 07911215 | Tappo terminale 80x60 | Tappo terminale di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Tappo terminale 80x60 o equivalente.** |
| 07911220 | Tappo terminale 90x65 | Tappo terminale di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Tappo terminale 90x65 o equivalente.** |
| 07911300 | Angolo interno 35x30 | Angolo interno di misura 35x30 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo interno 35x30 o equivalente.** |
| 07911310 | Angolo interno 65x50 | Angolo interno di misura 65x50 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo interno 65x50 o equivalente.** |
| 07911315 | Angolo interno 80x60 | Angolo interno di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo interno 80x60 o equivalente.** |
| 07911320 | Angolo interno 90x65 | Angolo interno di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo interno 90x65 o equivalente.** |
| 07911350 | Angolo esterno 35x30 | Angolo esterno di misura 35x30 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo esterno 35x30 o equivalente.** |
| 07911360 | Angolo esterno 65x50 | Angolo esterno di misura 65x50 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo esterno 65x50 o equivalente.** |
| 07911365 | Angolo esterno 80x60 | Angolo esterno di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo esterno 80x60 o equivalente.** |
| 07911370 | Angolo esterno 90x65 | Angolo esterno di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Angolo esterno 90x65 o equivalente.** |
| 07911260 | Curva a muro 65x50 | Curva a muro di misura 65x50 mm.  **Marca Emmeti – Modello Curva a muro 65x50 o equivalente.** |
| 07911265 | Curva a muro 80x60 | Curva a muro di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Curva a muro 80x60 o equivalente.** |
| 07911270 | Curva a muro 90x65 | Curva a muro di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Curva a muro 90x65 o equivalente.** |
| 07911400 | Curva piana 35x30 | Curva piana di misura 35x30 mm  **Marca Emmeti – Modello Curva piana 35x30 o equivalente.** |
| 07911410 | Curva piana 65x50 | Curva piana di misura 65x50 mm.  **Marca Emmeti – Modello Curva piana 65x50 o equivalente.** |
| 07911415 | Curva piana 80x60 | Curva piana di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Curva piana 80x60 o equivalente.** |
| 07911420 | Curva piana 90x65 | Curva piana di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Curva piana 90x65 o equivalente.** |
| 07911455 | Riduzione derivante 80x60 | Riduzione derivante di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Riduzione derivante 80x60 o equivalente.** |
| 07911460 | Riduzione derivante 90x65 | Riduzione derivante di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Riduzione derivante 90x65 o equivalente.** |
| 07911505 | Derivazione a T 80x60 | Derivazione a T di misura 80x60 mm.  **Marca Emmeti – Modello Derivazione a T 80x60 o equivalente.** |
| 07911510 | Derivazione a T 90x65 | Derivazione a T di misura 90x65 mm.  **Marca Emmeti – Modello Derivazione a T 90x65 o equivalente.** |