|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 01306714 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone portatermometro e termometro | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone portatermometro e termometro per collettore Topway S da 1”.  **Dati tecnici:**   * Passaggio ridotto * Filettatura ISO 228/1 * Scala termometro: 0-80°C   **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone portatermometro e termometro o equivalente.** |
| 01306712 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone per collettore Topway S da 1”.  **Dati tecnici:**   * Passaggio ridotto * Filettatura ISO 228/1   **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone o equivalente.** |
| 01306858 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone, portatermometro e termometro | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone, portatermometro e termometro per collettore Topway S da 1”.  **Dati tecnici:**   * Passaggio ridotto * Filettature ISO 228/1 * Scala termometro 0 – 80°C   **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone, portatermometro e termometro o equivalente.** |
| 01306856 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone, per collettore Topway S da 1”.  **Dati tecnici:**   * Passaggio ridotto * Filettature ISO 228/1   **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone o equivalente.** |
| 01306710 | Kit valvole Progress diritte con bocchettone portatermometro e termometro | Kit valvole Progress a diritte con bocchettone portatermometro e termometro per collettore Topway S da 1”.  **Dati tecnici:**   * Passaggio ridotto * Filettatura ISO 228/1 * Scala termometro: 0-80°C   **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress diritte con bocchettone portatermometro e termometroo equivalente.** |
| 01306708 | Kit valvole Progress a diritte con bocchettone | Kit valvole Progress a diritte con bocchettone per collettore Topway S da 1”.  **Dati tecnici:**   * Passaggio ridotto * Filettatura ISO 228/1   **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress diritte con bocchettone o equivalente.** |
| 01306826 | Coppia di supporti in metallo | Supporto metallico doppio per collettori Topway S e Topway S-D da 1”.  **Marca Emmeti – Modello Coppia di supporti in metallo o equivalente.** |
| 01307010 | Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone 1” | Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone per collettori da 1”.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima di esercizio: 110°C * Pressione massima di esercizio: 6 bar   **Marca Emmeti – Modello Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone 1” o equivalente.** |
| 01300012 | Kit estensione per collettori Topway S 2 vie 24x19 | Kit estensione per collettori in acciaio Topway S.  Completo di 2 nippli girevoli 1” M-M.  Modello: 2 vie, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit estensione per collettori Topway S 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01300014 | Kit estensione per collettori Topway S 3 vie 24x19 | Kit estensione per collettori in acciaio Topway S.  Completo di 2 nippli girevoli 1” M-M.  Modello: 3 vie, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit estensione per collettori Topway S 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01300016 | Kit estensione per collettori Topway S 4 vie 24x19 | Kit estensione per collettori in acciaio Topway S.  Completo di 2 nippli girevoli 1” M-M.  Modello: 4 vie, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit estensione per collettori Topway S 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01300006 | Kit via aggiuntiva per collettori Topway S 1 via 24x19 | Kit via aggiuntiva per collettori Topway S 1”.  Comprende 2 raccordi a Tee per installare le 2 valvole di sfiato aria e i 2 rubinetti forniti di serie con il collettore. Utilizzare il misuratore di portata e la valvola sulla via del collettore rimasta libera.  Modello: 1 via, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit via aggiuntiva per collettori Topway S 1 via 24x19 o equivalente.** |
| 01300000 | Raccordo sdoppiatore per collettori 24x19 | Raccordo sdoppiatore per collettori con derivazione 24x19.  **Dati tecnici:**   * Interasse: 50 mm * Interasse derivazioni sdoppiatore: 36 mm * Filettatura: UNI EN ISO 228-1   **Marca Emmeti – Modello Raccordo sdoppiatore per collettori 24x19 o equivalente.** |
| 28130606 | Raccordo sdoppiatore per collettori 3/4" Eurocono | Raccordo sdoppiatore per collettori con derivazione 3/4" Eurocono.  **Dati tecnici:**   * Interasse: 50 mm * Interasse derivazioni sdoppiatore: 36 mm * Filettatura: UNI EN ISO 228-1   **Marca Emmeti – Modello Raccordo sdoppiatore per collettori 3/4" Eurocono o equivalente.** |
| 01306810 | Kit detentori con misuratori di portata | Kit detentore con misuratore di portata incorporato 0÷4 l/min.  **Marca Emmeti – Modello Kit detentori con misuratori di portata o equivalente.** |
| 01306812 | Sede per detentore e misuratore per collettori 1” – 24x19 | Sede per detentore e misuratore per collettori Topway S da 1” – 24x19.  **Marca Emmeti – Modello Sede per detentore e misuratore per collettori 1” – 24x19 o equivalente.** |
| 01306814 | Sede per detentore e misuratore per collettori 1” – 3/4" Eurocono | Sede per detentore e misuratore per collettori Topway S da 1” – 3/4" Eurocono.  **Marca Emmeti – Modello Sede per detentore e misuratore per collettori 1” – 3/4" Eurocono o equivalente.** |
| 00400020 | Tecno-Varia valvola di sfiato aria | Tecno-Varia valvola di sfiato aria con coperchio in plastica da 1/2".  **Marca Emmeti – Modello Tecno-Varia valvola di sfiato ariao equivalente.** |
| 01306824 | Valvola di carico e scarico da 1/2" | Valvola di carico e scarico nichelata da 1/2" con attacco maschio 3/4" orientabile.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di carico e scarico da 1/2"o equivalente.** |
| 01300002 | Valvola di carico e scarico da 1" | Valvola di carico e scarico nichelata da 1” con attacco maschio 3/4" orientabile.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di carico e scarico da 1"o equivalente.** |
| 01306158 | Coppia di T terminale con valvola di sfiato manuale e rubinetto  orientabile | Coppia di T terminale con valvola di sfiato manuale e rubinetto orientabile.  Completo di:   * Valvola di sfiato aria manuale da 1/2" * Rubinetto di carico/scarico acqua da 1/2" con attacco orientabile da 3/4" * O-Ring   Misura: 1”  **Marca Emmeti – Modello Coppia di T terminale con valvola di sfiato manuale e rubinetto orientabile o equivalente.** |
| 01306816 | Kit otturatore termostatico con derivazioni da 24x19 | Kit otturatore termostatico con derivazioni da 24x19 per collettore Topway S da 1”.  **Marca Emmeti – Modello Kit otturatore termostatico con derivazioni da 24x19 o equivalente.** |
| 01306818 | Kit otturatore termostatico con derivazioni da 3/4" Eurocono | Kit otturatore termostatico con derivazioni da 3/4" Eurocono per collettore Topway S da 1”.  **Marca Emmeti – Modello Kit otturatore termostatico con derivazioni da 3/4" Eurocono o equivalente.** |
| 90004930 | Tappo cieco nichelato 1/2" M | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 1/2" M  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 1/2" M o equivalente.** |
| 90004830 | Tappo cieco nichelato 1" M | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 1" M  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 1" M o equivalente.** |
| 01321462 | Tappo cieco nichelato 24x19 F | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 24x19  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 24x19 F M o equivalente.** |
| 90005060 | Riduzione nichelata  1"M x 3/8” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 3/4" M x 3/8” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 3/4"M x 3/8” F o equivalente.** |
| 90004850 | Riduzione nichelata  1"M x 1/2” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 1" M x 3/8” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 1"M x 3/8” F o equivalente.** |
| 90006870 | Riduzione nichelata  1"M x 3/4” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 3/4" M x 3/4” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 3/4"M x 3/4” F o equivalente.** |
| 01306872 | Nipplo nichelato  1” M x 1” M | Nipplo nichelato con tenuta O-ring.  Misura: 1” M x 1” M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo nichelato 1” M x 1” M o equivalente.** |
| 01307426 | Nipplo girevole  1" M x 1" M | Nipplo girevole con o-ring.  La confezione comprende due O-Ring rossi da sostituire a quelli neri premontati per l’utilizzo con collettori in acciaio.  Misura: 1" M x 1" M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo girevole 1" M x 1" M o equivalente.** |
| 90006866 | Termometro | Termometro Ø 40.  Misura: 0 – 80°C  **Marca Emmeti – Modello Termometro o equivalente.** |
| 90011760 | Raccordo a T con porta termometro | Raccordo a T con porta termometro.  Misura: M-F 24x19  **Marca Emmeti – Modello Raccordo a T con porta termometro o equivalente.** |
| 01306112 | Volantino per comando manuale | Volantino per comando manuale.  **Marca Emmeti – Modello Volantino per comando manuale o equivalente.** |
| 01306862 | Gusci isolanti per collettori Topway S | Gusci isolanti per collettori Topway S in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.  N° fori derivazioni: 13  Interasse: 50 mm  **Marca Emmeti – Modello Gusci isolanti per collettori Topway S o equivalente.** |
| 01306864 | Coppia gusci isolanti per kit valvole a squadra | Coppia gusci isolanti in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse per kit valvole a squadra con o senza portatermometro per collettori Topway S.  **Marca Emmeti – Modello Coppia gusci isolanti per kit valvole a squadra S o equivalente.** |
| 01306866 | Coppia gusci isolanti per kit valvole diritte | Coppia gusci isolanti in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse per kit valvole diritte con o senza portatermometro per collettori Topway S.  **Marca Emmeti – Modello Coppia gusci isolanti per kit valvole diritte o equivalente.** |
| 07245370 | Kit vaso di espansione 8 litri | Kit vaso di espansione da 8 litri per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox.  Completo di:   * Vaso di espansione da 8 litri * Supporto in lamiera per installazione in cassetta * Tubo in rame Ø 18x1 * Tenuta monoblocco per tubo in rame Ø 18x1 * Codolo 1/2” – 24x19 con o-ring * Guarnizione 3/8”   **Marca Emmeti – Modello Kit vaso di espansione 8 litri o equivalente.** |
| 07245380 | Kit vaso di espansione 10 litri | Kit vaso di espansione da 10 litri per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox.  Completo di:   * Vaso di espansione da 10 litri * Supporto in lamiera per installazione in cassetta * Tubo in rame Ø 18x1 * Tenuta monoblocco per tubo in rame Ø 18x1 * Codolo 1/2” – 24x19 con o-ring * Guarnizione 3/8”   **Marca Emmeti – Modello Kit vaso di espansione 10 litri o equivalente.** |