|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 00710376 | Circolatore elettronico Shark CP 25/6-130 | Circolatore elettronico per impianti di riscaldamento Shark CP.  **Dati tecnici:**   * Temperatura fluido: da -10°C a +95°C * Alimentazione di rete: 1-230 V, 50 Hz * Grado di protezione: IPX2D * Pressione massima di esercizio: 6 bar * Potenza assorbita: 4-40 W * Attacchi: 1"1/2 Maschio * Interasse attacchi: 130 mm * EEI ≤ 0,23   Fluidi consentiti: acqua di riscaldamento e raffrescamento; miscele di acqua e glicole (max 1:1).  **Marca Emmeti - Modello Circolatore elettronico Shark CP 25/6-130 o equivalente.** |
| 00710378 | Circolatore elettronico Shark CP 25/7-130 | Circolatore elettronico per impianti di riscaldamento Shark CP.  **Dati tecnici:**   * Temperatura fluido: da -10°C a +95°C * Alimentazione di rete: 1-230 V, 50 Hz * Grado di protezione: IPX2D * Pressione massima di esercizio: 6 bar * Potenza assorbita: 4-75 W * Attacchi: 1"1/2 Maschio * Interasse attacchi: 130 mm * EEI ≤ 0,23   Fluidi consentiti: acqua di riscaldamento e raffrescamento; miscele di acqua e glicole (max 1:1).  **Marca Emmeti - Modello Circolatore elettronico Shark CP 25/7-130 o equivalente.** |
| 00801034 | Coppia bocchettoni in ottone per circolatori  3/4" F x 1”1/2 F | Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni.  Misura: 3/4" F x 1”1/2 F  **Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 3/4" F x 1”1/2 F o equivalente** |
| 00801100 | Coppia bocchettoni in ottone per circolatori  1" F x 1”1/2 F | Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni.  Misura: 1" F x 1”1/2 F  **Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1" F x 1”1/2 F o equivalente** |
| 00801114 | Coppia bocchettoni in ottone per circolatori  1"1/4 M x 1”1/2 F | Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni.  Misura: 1"1/4 M x 1”1/2 F  **Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1"1/4 M x 1”1/2 F o equivalente** |
| 00801130 | Coppia bocchettoni in ottone per circolatori  1"1/4 F x 2” F | Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni.  Misura: 1"1/4 F x 2” F  **Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1"1/4 F x 2” F o equivalente** |
| 28130312 | Coppia bocchettoni in ottone per circolatori  1" F x 1/2" F | Coppia di bocchettoni in ottone per circolatori, forniti completi di guarnizioni.  Misura: 1" F x 1/2" F  **Marca EMMETI - Modello Coppia bocchettoni in ottone per circolatori 1" F x 1/2" F o equivalente** |