|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice** | **Descrizione** | **Testo di capitolato** |
| 01306264 | Kit valvole Progress a squadra con termometri e bocchettoni | Kit valvole Progress a squadra M-F da 1” con termometri e bocchettoni.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con termometri e bocchettoni o equivalente.** |
| 01306136 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone portatermometro e termometri | Kit valvole Progress a squadra M-F da 1” con bocchettone portatermometro e termometri.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone portatermometro e termometri o equivalente.** |
| 01306180 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone 3/4" | Kit valvole Progress a squadra M-F da 3/4" con bocchettone.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone 3/4" o equivalente.** |
| 01306266 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone 1” | Kit valvole Progress a squadra M-F da 1" con bocchettone.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone 1” o equivalente.** |
| 01306184 | Kit valvole Progress a squadra con bocchettone 1"1/4 | Kit valvole Progress a squadra M-F da 1"1/4 con bocchettone.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress a squadra con bocchettone 1"1/4 o equivalente.** |
| 01306260 | Kit valvole Progress diritte con termometri e bocchettoni | Kit valvole Progress diritte M-F da 1” con termometri e bocchettoni.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress diritte con termometri e bocchettoni o equivalente.** |
| 01306132 | Kit valvole Progress diritte con bocchettone portatermometro e termometri | Kit valvole Progress diritte M-F da 1”1/4 con bocchettone portatermometro e termometri.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress diritte con bocchettone portatermometro e termometri o equivalente.** |
| 01306140 | Kit valvole Progress diritte con bocchettone 3/4" | Kit valvole Progress diritte M-F da 3/4" con bocchettone.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress diritte con bocchettone 3/4" o equivalente.** |
| 01306262 | Kit valvole Progress diritte con bocchettone 1” | Kit valvole Progress diritte M-F da 1” con bocchettone.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress diritte con bocchettone 1” o equivalente.** |
| 01306144 | Kit valvole Progress diritte con bocchettone 1”1/4 | Kit valvole Progress diritte da M-F 1”1/4 con bocchettone.  **Marca Emmeti – Modello Kit valvole Progress diritte da 1"1/4 con bocchettone o equivalente.** |
| 01307010 | Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone 1” | Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone per collettori da 1”.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima di esercizio: 110°C * Pressione massima di esercizio: 6 bar   **Marca Emmeti – Modello Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone 1” o equivalente.** |
| 01307012 | Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone 1"1/4 | Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone per collettori da 1"1/4.  **Dati tecnici:**   * Temperatura massima di esercizio: 110°C * Pressione massima di esercizio: 6 bar   **Marca Emmeti – Modello Kit terminale con by-pass per collettori in acciaio e ottone 1"1/4 o equivalente.** |
| 01292316 | Kit estensione per collettori Topway 1” 2 vie 24x19 | Kit estensione per collettori in ottone Topway 1”.  Completo di 2 nippli girevoli 1" M-M.  Modello: 2 vie, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit estensione per collettori Topway 1” 2 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01292318 | Kit estensione per collettori Topway 1” 3 vie 24x19 | Kit estensione per collettori in ottone Topway 1”.  Completo di 2 nippli girevoli 1" M-M.  Modello: 3 vie, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit estensione per collettori Topway 1” 3 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01292320 | Kit estensione per collettori Topway 1” 4 vie 24x19 | Kit estensione per collettori in ottone Topway 1”.  Completo di 2 nippli girevoli 1" M-M.  Modello: 4 vie, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit estensione per collettori Topway 1” 4 vie 24x19 o equivalente.** |
| 01300018 | Kit via aggiuntiva per collettori Topway 1” 1 via 24x19 | Kit via aggiuntiva per collettori Topway 1".  Comprende 2 raccordi a Tee per installare le 2 valvole di sfiato aria e i 2 rubinetti forniti di serie con il collettore.  Utilizzare il misuratore di portata e la valvola sulla via del collettore rimasta libera.  Modello: 1 via, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit via aggiuntiva per collettori Topway 1” 1 via 24x19 o equivalente.** |
| 01300020 | Kit via aggiuntiva per collettori Topway 1”1/4 1 via 24x19 | Kit via aggiuntiva per collettori Topway 1"1/4.  Comprende 2 raccordi a Tee per installare le 2 valvole di sfiato aria e i 2 rubinetti forniti di serie con il collettore.  Utilizzare il misuratore di portata e la valvola sulla via del collettore rimasta libera.  Modello: 1 via, 24x19  **Marca Emmeti – Modello Kit via aggiuntiva per collettori Topway 1”1/4 1 via 24x19 o equivalente.** |
| 01306254 | Kit prolunga per collettori Topway da 1” | Kit prolunga M-F da 1” per collettore Topway.  **Marca Emmeti – Modello Kit prolunga per collettori Topway da 1” o equivalente.** |
| 01306256 | Kit prolunga per collettori Topway da 1”1/4 | Kit prolunga M-F da 1”1/4 per collettore Topway.  **Marca Emmeti – Modello Kit prolunga per collettori Topway da 1”1/4 o equivalente.** |
| 01300000 | Raccordo sdoppiatore per collettori 24x19 | Raccordo sdoppiatore per collettori con derivazione 24x19.  **Dati tecnici:**   * Interasse: 50 mm * Interasse derivazioni sdoppiatore: 36 mm * Filettatura: UNI EN ISO 228-1   **Marca Emmeti – Modello Raccordo sdoppiatore per collettori 24x19 o equivalente.** |
| 28130606 | Raccordo sdoppiatore per collettori 3/4" Eurocono | Raccordo sdoppiatore per collettori con derivazione 3/4" Eurocono.  **Dati tecnici:**   * Interasse: 50 mm * Interasse derivazioni sdoppiatore: 36 mm * Filettatura: UNI EN ISO 228-1   **Marca Emmeti – Modello Raccordo sdoppiatore per collettori 3/4" Eurocono o equivalente.** |
| 01306320 | Fascette rosse blocca regolazione | Fascette rosse blocca regolazione con etichette di identificazione circuiti.  Misura 1” – 1”1/4  Confezione da 12 fascette  **Marca Emmeti – Modello Fascette rosse blocca regolazione o equivalente.** |
| 00400662 | Varia  valvola di sfiato 1/2” | Valvola di sfiato aria nichelata da 1/2".  **Marca Emmeti – Modello Varia valvola di sfiato 1/2” o equivalente.** |
| 00400004 | Tecno-Varia valvola di sfiato automatico 1/2" standard | Valvola di sfiato da 1/2" standard, automatica con coperchio di plastica e camera d’aria anti sporcizia.  **Costruzione:**   * Coperchio in Zytel (HTN51) * Bicchiere in ottone ST UNI EN 12165 CW617N * Cappuccio nero per sfiato manuale in PA 6 rinforzato * Cappuccio grigio per sfiato automatico in PA 6 rinforzato * Galleggiante in PP * Asta in PA 6 * Ghiera in PPO * Molla in acciaio inox * Otturatore in gomma siliconica * O-Ring di tenuta in NBR * Rompibolla in PA 6 rinforzato * Guarnizione in NBR   **Dati tecnici:**   * Pressione massima: 10 bar * Temperatura massima: 110°C   **Marca Emmeti - Modello Tecno-Varia valvola di sfiato automatico 1/2" standard o equivalente.** |
| 90011750 | Valvola di scarico | Valvola di scarico nichelata da 1/2".  **Marca Emmeti – Modello Valvola di scarico o equivalente.** |
| 01306824 | Valvola di carico e scarico da 1/2" | Valvola di carico e scarico nichelata da 1/2" con attacco maschio 3/4" orientabile.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di carico e scarico da 1/2" o equivalente.** |
| 01300002 | Valvola di carico e scarico da 1" | Valvola di carico e scarico nichelata da 1" con attacco maschio 3/4" orientabile.  **Marca Emmeti – Modello Valvola di carico e scarico da 1"o equivalente.** |
| 01306158 | Coppia di terminali con valvola di sfiato manuale e rubinetto orientabile | Coppia di terminali da 1” con valvola di sfiato manuale da 1/2" e rubinetto orientabile da 1/2" per carico e scarico acqua con attacco da 3/4".  **Marca Emmeti – Modello Coppia di terminali con valvola di sfiato manuale e rubinetto orientabile o equivalente.** |
| 01306114 | Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19  per collettori da 1” | Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1”.  **Marca Emmeti – Modello Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1” o equivalente.** |
| 01306118 | Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19  per collettori da 1”1/4 | Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1”1/4.  **Marca Emmeti – Modello Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1”1/4 o equivalente.** |
| 01306290 | Kit otturatore termostatico con derivazioni 3/4" Eurocono  per collettori da 1” | Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1”.  **Marca Emmeti – Modello Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1” o equivalente.** |
| 01306292 | Kit otturatore termostatico con derivazioni 3/4" Eurocono  per collettori da 1”1/4 | Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1”1/4.  **Marca Emmeti – Modello Kit otturatore termostatico con derivazioni 24x19 per collettori da 1”1/4 o equivalente.** |
| 90067510 | Cappuccio blu per valvole | Cappuccio blu per valvole.  **Marca Emmeti – Modello Cappuccio blu per valvole o equivalente.** |
| 90023360 | Cappuccio rosso per detentori | Cappuccio rosso per detentori.  **Marca Emmeti – Modello Cappuccio rosso per detentori o equivalente.** |
| 01306302 | Kit detentore con misuratore di portata incorporato  0÷4 l/min | Kit detentore con misuratore di portata incorporato 0÷4 l/min.  **Marca Emmeti – Modello Kit detentore con misuratore di portata incorporato 0÷4 l/min o equivalente.** |
| 01306300 | Kit detentore | Kit detentore per la regolazione del flusso dell’acqua.  **Marca Emmeti – Modello Kit detentore o equivalente.** |
| 01306828 | Kit misuratore di portata  0÷2,5 l/min | Kit misuratore di portata per collettori Topway.  Misura: 0÷2,5 l/min  **Marca Emmeti – Modello Kit misuratore di portata 0÷2,5 l/min o equivalente.** |
| 01306830 | Kit misuratore di portata  0÷4 l/min | Kit misuratore di portata per collettori Topway.  Misura: 0÷4 l/min  **Marca Emmeti – Modello Kit misuratore di portata 0÷4 l/min o equivalente.** |
| 01306832 | Kit misuratore di portata  0÷6 l/min | Kit misuratore di portata per collettori Topway.  Misura: 0÷6 l/min  **Marca Emmeti – Modello Kit misuratore di portata 0÷6 l/min o equivalente.** |
| 01306312 | Sede per detentori e misuratori da  1” - 24x19 | Sede per detentori e misuratori per collettori da 1” - 24x19.  **Marca Emmeti – Modello Sede per detentori e misuratori da 1” - 24x19 o equivalente.** |
| 01306314 | Sede per detentori e misuratori da  1” – 3/4" Eurocono | Sede per detentori e misuratori per collettori da 1” - 3/4" Eurocono.  **Marca Emmeti – Modello Sede per detentori e misuratori da 1” – 3/4" Eurocono o equivalente.** |
| 01306316 | Sede per detentori e misuratori da  1”1/4 - 24x19 | Sede per detentori e misuratori per collettori da 1”1/4 - 24x19.  **Marca Emmeti – Modello Sede per detentori e misuratori da 1”1/4 - 24x19 o equivalente.** |
| 01306318 | Sede per detentori e misuratori da  1”1/4 – 3/4" Eurocono | Sede per detentori e misuratori per collettori da 1”1/4 - 3/4" Eurocono.  **Marca Emmeti – Modello Sede per detentori e misuratori da 1”1/4 – 3/4" Eurocono o equivalente.** |
| 90004930 | Tappo cieco nichelato 1/2" M | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 1/2" M  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 1/2" M o equivalente.** |
| 90004820 | Tappo cieco nichelato 3/4" M | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 3/4" M  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 3/4" M o equivalente.** |
| 90004830 | Tappo cieco nichelato 1" M | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 1" M  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 1" M o equivalente.** |
| 90005070 | Tappo cieco nichelato 1"1/4 M | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 1"1/4 M  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 1"1/4 M o equivalente.** |
| 01291536 | Tappo cieco nichelato 3/4" F | Tappo cieco nichelato.  Misura: 3/4" F  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 3/4" F o equivalente.** |
| 01291538 | Tappo cieco nichelato 1" F | Tappo cieco nichelato.  Misura: 1" F  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 1" F o equivalente.** |
| 01321462 | Tappo cieco nichelato 24x19 F | Tappo cieco nichelato con o-ring.  Misura: 24x19  **Marca Emmeti – Modello Tappo cieco nichelato 24x19 F o equivalente.** |
| 90005050 | Riduzione nichelata  3/4"M x 3/8” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 3/4" M x 3/8” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 3/4"M x 3/8” F o equivalente.** |
| 90004840 | Riduzione nichelata  3/4"M x 1/2” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 3/4" M x 1/2” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 3/4"M x 1/2” F o equivalente.** |
| 90005060 | Riduzione nichelata  1"M x 3/8” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 3/4" M x 3/8” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 3/4"M x 3/8” F o equivalente.** |
| 90004850 | Riduzione nichelata  1"M x 1/2” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 1" M x 3/8” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 1"M x 3/8” F o equivalente.** |
| 90006870 | Riduzione nichelata  1"M x 3/4” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 3/4" M x 3/4” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 3/4"M x 3/4” F o equivalente.** |
| 90005080 | Riduzione nichelata  1"1/4 M x 1/2” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 1"1/4 M x 1/2” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 1"1/4 M x 1/2” F o equivalente.** |
| 90005084 | Riduzione nichelata  1"1/4 M x 1” F | Riduzione nichelata con o-ring.  Misura: 1"1/4 M x 1” F  **Marca Emmeti – Modello Riduzione nichelata 1"1/4 M x 1” F o equivalente.** |
| 01306044 | Chiave per nippli CH 37 - 48 | Chiave per nippli CH 37 – 48.  **Marca Emmeti – Modello Chiave per nippli CH 37 - 48 o equivalente.** |
| 01306872 | Nipplo nichelato  1” M x 1”M | Nipplo nichelato con o-ring.  Misura: 1” M x 1” M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo nichelato 1” M x 1”M o equivalente.** |
| 01306874 | Nipplo nichelato  1”1/4 M x 1”1/4 M | Nipplo nichelato con o-ring.  Misura: 1”1/4 M x 1”1/4 M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo nichelato 1”1/4 M x 1”1/4 M o equivalente.** |
| 01307426 | Nipplo girevole  1” M x 1” M | Nipplo girevole con o-ring.  La confezione comprende due O-Ring rossi da sostituire a quelli neri premontati per l’utilizzo con collettori in acciaio.  Misura: 1” M x 1” M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo girevole 1” M x 1” M o equivalente.** |
| 01306430 | Nipplo girevole  1”1/4 M x 1”1/4 M | Nipplo girevole con o-ring.  Misura: 1”1/4 M x 1”1/4 M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo girevole 1”1/4 M x 1”1/4 M o equivalente.** |
| 01306432 | Nipplo girevole  1”1/4 M x 1” M | Nipplo nichelato con o-ring.  Misura: 1”1/4 M x 1” M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo girevole 1”1/4 M x 1” M o equivalente.** |
| 01306434 | Nipplo girevole  3/4” M x 3/4” M | Nipplo nichelato con o-ring.  Misura: 3/4” M x 3/4” M  **Marca Emmeti – Modello Nipplo nichelato 3/4”M x 3/4” M o equivalente.** |
| 90006866 | Termometro | Termometro Ø 40.  Misura: 0 – 80 °C  **Marca Emmeti – Modello Termometro o equivalente.** |
| 90011760 | Raccordo a T con porta termometro | Raccordo a T con porta termometro.  Misura: M-F 24x19  **Marca Emmeti – Modello Raccordo a T con porta termometro o equivalente.** |
| 01306112 | Volantino per comando manuale | Volantino per comando manuale.  **Marca Emmeti – Modello Volantino per comando manuale o equivalente.** |
| 90011500 | Coppia supporto metallico singolo  3/4" | Coppia di supporto metallico singolo per collettori.  Misura: 3/4"  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico singolo 3/4" o equivalente.** |
| 90011510 | Coppia supporto metallico singolo  1" | Coppia di supporto metallico singolo per collettori.  Misura: 1"  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico singolo 1" o equivalente.** |
| 90011520 | Coppia supporto metallico singolo  1"1/4 | Coppia di supporto metallico singolo per collettori.  Misura: 1"1/4  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico singolo 1"1/4 o equivalente.** |
| 90011530 | Coppia supporto metallico doppio 3/4" 200 mm | Coppia di supporto metallico doppio per collettori.  Misura: 3/4"  Interasse: 200 mm  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico doppio 3/4" 200 mm o equivalente.** |
| 90011540 | Coppia supporto metallico doppio 1" 200 mm | Coppia di supporto metallico doppio per collettori.  Misura: 1"  Interasse: 200 mm  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico doppio 1" 200 mm o equivalente.** |
| 90011550 | Coppia supporto metallico doppio 1"1/4 200 mm | Coppia di supporto metallico doppio per collettori.  Misura: 1"1/4  Interasse: 200 mm  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico doppio 1"1/4 200 mm o equivalente.** |
| 90011560 | Coppia supporto metallico doppio 3/4" 210 mm | Coppia di supporto metallico doppio per collettori per fissaggio a parete.  Misura: 3/4"  Interasse: 210 mm  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico doppio 3/4" 210 mm o equivalente.** |
| 90011570 | Coppia supporto metallico doppio 1" 210 mm | Coppia di supporto metallico doppio per collettori per fissaggio a parete.  Misura: 1"  Interasse: 210 mm  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico doppio 1" 210 mm o equivalente.** |
| 90011580 | Coppia supporto metallico doppio 1"1/4 210 mm | Coppia di supporto metallico doppio per collettori per fissaggio a parete.  Misura: 1"1/4  Interasse: 210 mm  **Marca Emmeti – Modello Coppia supporto metallico doppio 1"1/4 210 mm o equivalente.** |
| 01306502 | Gusci isolanti per collettori con staffe metalliche | Gusci isolanti per collettori Topway con staffe metalliche in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.  N° fori di derivazione: 12  Interasse: 50 mm  **Marca Emmeti – Modello Gusci isolanti per collettori con staffe metalliche o equivalente.** |
| 90062280 | Gusci isolanti per collettori con staffe regolabili e metalliche | Gusci isolanti per collettori Topway con staffe regolabili e metalliche in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse.  N° fori di derivazione: 13  Interasse: 50 mm  **Marca Emmeti – Modello Gusci isolanti per collettori con staffe regolabili e metalliche o equivalente.** |
| 07245370 | Kit vaso di espansione 8 litri | Kit vaso di espansione da 8 litri per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox.  Completo di:   * Vaso di espansione da 8 litri * Supporto in lamiera per installazione in cassetta * Tubo in rame Ø 18x1 * Tenuta monoblocco per tubo in rame Ø 18x1 * Codolo 1/2” – 24x19 con o-ring * Guarnizione 3/8”   **Marca Emmeti – Modello Kit vaso di espansione 8 litri o equivalente.** |
| 07245380 | Kit vaso di espansione 10 litri | Kit vaso di espansione da 10 litri per collegamento a collettore di distribuzione Topway in cassetta Metalbox.  Completo di:   * Vaso di espansione da 10 litri * Supporto in lamiera per installazione in cassetta * Tubo in rame Ø 18x1 * Tenuta monoblocco per tubo in rame Ø 18x1 * Codolo 1/2” – 24x19 con o-ring * Guarnizione 3/8”   **Marca Emmeti – Modello Kit vaso di espansione 10 litri o equivalente.** |